### Autenticación

La autenticación verifica la identidad de un usuario o dispositivo antes de permitir su acceso a la red.

No es lo mismo autenticación que cifrado. No obstante, puede utilizarse autenticación en combinación con cifrado.

Seleccione el método de autenticación que utiliza su red inalámbrica:

- Sistema abierto (sin autenticación): Seleccione esta opción si su red inalámbrica no requiere autenticación.
- Clave compartida: Seleccione esta opción si cada dispositivo de la red utiliza una clave WEP para el acceso a la red. En la pantalla siguiente deberá introducir la clave WEP que utilizará la impresora para la autenticación.
- Clave compartida previamente: Seleccione la autenticación de Clave configurada previamente (EAP/PSK) si la red utiliza una clave compartida previamente por lo general generada a partir de una frase clave. La clave compartida previamente utiliza el cifrado de Acceso protegido por Wi-Fi (WPA) para la comunicación inalámbrica, que ofrece mayor seguridad. Puede obtener la frase clave en el cuadro de diálogo "Propiedades" o "Configuración" del punto de acceso, pasarela o utilidad de direccionador en línea. La longitud de una frase clave debe oscilar entre 8 y 63 caracteres. Los caracteres válidos de una frase clave son 0-9, a-z, A-Z, así como el siguiente conjunto de símbolos.

Si tiene dudas acerca del uso de la autenticación en su red, haga clic aquí.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |