### Trådlösa inställningar

Ett nätverksnamn (SSID) identifierar ett trådlöst nätverk. Alla trådlösa enheter i ett nätverk måste ha samma nätverksnamn.

##### Nätverksnamn (SSID)

Ange nätverksnamnet för det trådlösa nätverket.

Nätverksnamnet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg). Nätverksnamnet är skiftlägeskänsligt. Om det korrekta nätverksnamnet t.ex. är “Mitt nätverk” blir det fel om du anger att nätverksnamnet är “mitt nätverk”.

Klicka här om du inte vet vilket det korrekta nätverksnamnet är.

##### Kommunikationssätt

Infrastruktur: Välj det här altrenativet om skrivaren ska placeras i ett trådlöst nätverk som använder en trådlös åtkomstpunkt (WAP), som t.ex. en trådlös nätverkshubb, router eller gateway.

Ad hoc: Välj det här alternativet om du vill ha en trådlös ansutning till skrivaren utan att använda en trådlös åtkomstpunkt (WAP). Den här typen av anslutning kallas även “peer-to-peer.”