### Draadloze instellingen

Een netwerknaam (SSID) dient voor het identificeren van een draadloos netwerk. Alle draadloze apparaten in het netwerk moeten dezelfde netwerknaam hebben.

##### Netwerknaam (SSID)

Typ de netwerknaam van uw draadloze netwerk.

De netwerknaam mag 32 tekens lang zijn (inclusief spaties). De netwerknaam is hoofdlettergevoelig. Bijvoorbeeld als “Mijn Netwerk” de juiste naam van het netwerk is, wordt een foutbericht weergegeven als u “mijn netwerk” opgeeft.

Als u de juiste naam van uw draadloos netwerk niet weet, klikt u hier.

##### Communicatiemodus

Infrastructuur: Selecteer deze optie als u de printer in een draadloos netwerk wilt gebruiken dat gebruik maakt van een WAP (Wireless Access Point), zoals hub, een router of een gateway voor een draadloos netwerk.

Adhoc: Selecteer deze optie als u de printer wilt aansluiten via een draadloze verbinding zonder gebruik van een WAP (Wireless Access Point). Dit type aansluiting wordt ook wel “peer-to-peer” genoemd.