### 무선 설정

네트워크 이름(SSID)을 통해 무선 네트워크를 식별합니다. 네트워크 상에 있는 무선 장치들의 네트워크 이름(SSID)은 모두 동일해야 합니다.

##### 네트워크 이름(SSID)

무선 네트워크 이름을 입력합니다.

네트워크 이름에는 최대 32자의 영숫자 문자(공백 포함)를 사용할 수 있으며, 대/소문자를 구분합니다. 예를 들어, 정확한 네트워크 이름이 "My Network"일 경우, 네트워크 이름으로 "my network"를 입력하면 오류가 발생합니다.

무선 네트워크의 정확한 네트워크 이름을 알지 못하는 경우에는 여기를 누르십시오.

##### 통신 모드

인프라:무선 네트워크 허브, 라우터 또는 게이트웨이와 같은 WAP(무선 액세스 지점)를 사용하는 무선 네트워크에 프린터를 설치하는 경우 선택합니다.

특별:WAP(무선 액세스 지점)를 사용하지 않고 무선 연결을 통해 프린터에 연결하는 경우 선택합니다. 이러한 연결 형식을 "피어 투 피어" 방식이라고도 합니다.