Kreator instalacji drukarek sieciowych firmy HP

### Glosariusz

## A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

## -A-

Adres IP
Adres protokołu internetowego. Adres IP jednoznacznie identyfikuje urządzenie w sieci TCP/IP i jest przypisywany przez administratora sieci. Składa się on z czterobajtowego (32-bitowego) numeru w formacie n.n.n.n, gdzie n jest liczbą w przedziale od 0 do 255, i jest zwykle przypisany przez administratora sieci.
Kiedy serwer druku HP Jetdirect zostaje włączony i w ciągu dwóch minut nie zostanie mu przypisany prawidłowy adres IP, następuje automatyczne przypisanie standardowego adresu IP (192.0.0.192). Standardowy numer IP może być nieprawidłowy w danej sieci, lecz można go wykorzystywać do identyfikacji nowej drukarki (lub urządzenia „wszystko w jednym”). Aby zapewnić prawidłowe działanie w sieci TCP/ IP, należy przypisać prawidłowy adres IP. Jeżeli w sieci jest kilka drukarek z adresem standardowym, to należy sprawdzić adres sprzętowy w celu identyfikacji odpowiedniej drukarki.

Adres IPX
Adres wymiany pakietów internetowych. Adres IPX jednoznacznie identyfikuje urządzenie w sieci IPX/SPX. Adres IPX zawiera numer sieciowy oraz sprzętowy adres sieci LAN urządzenia (na przykład 00012345:001083AA42B7).
Dla drukarek podłączonych do serwera HP Jetdirect jest on automatycznie konfigurowany, kiedy drukarka zostanie podłączona do sieci i uruchomiona.

Adres sprzętowy
Patrz: Adres sprzętowy LAN, MAC lub stacji

Adres sprzętowy LAN, MAC lub adres stacji
Adres sprzętowy, znany także jako adres MAC (Media Access Control – kontrola dostępu do nośnika) lub adres stacji jest adresem na poziomie łącza, który umożliwia jednoznaczną identyfikację każdego węzła lub urządzenia w sieci. Według standardu IEEE 802.3, jest to 12- cyfrowy numer szesnastkowy (na przykład 001083123ABC). Adres sprzętowy jest przypisywany przez dostawcę urządzenia.
Firma HP przypisuje unikatowy adres sprzętowy każdemu serwerowi druku. Można określić adres sprzętowy serwera druku HP Jetdirect, drukując stronę testową serwera HP Jetdirect. Na zewnętrznych serwerach druku HP Jetdirect adres sprzętowy jest również podany na etykiecie naklejonej na serwerze.

ARP
Protokół rozróżniania adresów ARP jest protokołem TCP/IP używanym do konwersji adresu IP na adres fizyczny (nazywany adresem DLC), np. adres w sieci Ethernet. Komputer główny (host), który chce uzyskać adres fizyczny, rozsyła żądanie ARP w sieci TCP/IP. Host w sieci, który posiada żądany adres IP, przesyła w odpowiedzi swój fizyczny adres sprzętowy.

Powrót na początek dokumentu

## -B-

Bindery
Bindery jest typem systemowej bazy danych w systemie Novell NetWare, używanej wyłącznie przez serwery plików NetWare 3.x. Może być emulowana przez serwery plików NetWare 4.x i 5.0. Jest ona płaską bazą danych obiektów reprezentujących zasoby sieciowe (np. drukarki). W systemie NetWare 4.x została stworzona hierarchiczna baza danych (Novell Directory Services or NDS), aby zastąpić bazę bindery.

BootP
Protokół ładowania początkowego używany do automatycznego pobierania adresu IP i innych parametrów TCP/IP z serwera sieciowego. Gdy drukarka (lub urządzenie typu „wszystko w jednym”) jest włączona, to serwer druku HP Jetdirect rozpowszechnia żądanie ładowania początkowego. Jeżeli serwer BootP jest prawidłowo skonfigurowany, nastąpi przekazanie siecią parametrów do serwera druku Jetdirect. Patrz też DHCP.

Brama
Patrz: Punkt dostępu bezprzewodowego (WAP).

Brama
Brama to traser (router) lub komputer, który łączy dwie różne sieci (na przykład różniące się protokołami komunikacyjnymi, formatami danych, strukturami lub architekturą). Kiedy sieci podzielone są na podsieci, bramy używane są często do oddzielania od siebie podsieci w celu sterowania ruchem w sieci.
W sieciach TCP/IP często każde urządzenie sieciowe jest skonfigurowane za pomocą adresu IP najbliższej bramy. Jeśli w sieci nie ma bram, przyjmowany jest zazwyczaj adres IP komputera.
Więcej informacji można uzyskać na stronie Dodawanie drukarek w dużych sieciach IP.
O sieciach bezprzewodowych – patrz: Bezprzewodowy punkt dostępu (WAP)

Powrót na początek dokumentu

## -C-

Powrót na początek dokumentu

## -D-

Dostęp zabezpieczony Wi-Fi (WPA)
Standard Wi-Fi zaprojektowany w celu ulepszenia funkcji zabezpieczeń WEP. Standard WPA oferuje ulepszone szyfrowanie danych i używa identyfikacji za pośrednictwem protokołu identyfikacji rozszerzonej (EAP/PSK)

Drukowanie strony testowej serwera druku HP Jetdirect
Aby wydrukować stronę testową serwera HP Jetdirect, zapoznaj się z instrukcją instalacji sprzętu HP Jetdirect lub instrukcją obsługi drukarki. Na zewnętrznych serwerach druku HP Jetdirect naciśnij i zwolnij przycisk Test, znajdujący się na obudowie serwera.

Drukowanie w systemie klient-serwer
Komputery klienckie przesyłają zlecenia drukowania do wydzielonych komputerów-serwerów, które kontrolują użytkowanie każdej drukarki (lub urządzenia typu „wszystko w jednym”).

DHCP
Protokół dynamicznej konfiguracji węzłów. Podobnie jak BootP, służy do automatycznego pobierania adresów IP z serwera sieciowego. Jednak serwer DHCP utrzymuje pulę adresów automatycznie przypisywanych urządzeniom, które tego wymagają i udostępnia adres IP tylko serwerowi druku. Kiedy drukarka (lub urządzenie typu „wszystko w jednym”) zostaje wyłączona i ponownie włączona, to nie ma gwarancji, że serwerowi druku Jetdirect zostanie przypisany po włączeniu ten sam adres IP, mimo że serwer DHCP podejmie taką próbę.

Powrót na początek dokumentu

## -E-

EAP/PSK
Protokół identyfikacji rozszerzonej/Klucz wstępny (EAP/PSK) jest ogólnym protokołem identyfikacji, który obsługuje metodę identyfikacji Klucz wstępny.

Powrót na początek dokumentu

## -F-

Powrót na początek dokumentu

## -G-

Powrót na początek dokumentu

## -H-

Hasło
Kombinacja cyfr, znaków i symboli generująca klucz wstępny w celach identyfikacji.

Hasło Jetdirect
Hasło Jetdirect jest przypisywane przez administratora sieci w celu ograniczenia dostępu do parametrów konfiguracji serwera druku HP Jetdirect. Hasła Jetdirect są przypisywane za pomocą programu zarządzania siecią (takiego jak HP Web Jetadmin) lub innych programów narzędziowych.

Powrót na początek dokumentu

## -I-

Identyfikacja
Identyfikacja stanowi strategię bezpieczeństwa w sieci bezprzewodowej. W sieci z identyfikacją urządzenia wykorzystują klucz współdzielony jako hasło i komunikują się tylko z urządzeniami znającymi klucz. W odróżnieniu od WEP, identyfikacja nie powoduje szyfrowania danych przesyłanych między urządzeniami bezprzewodowymi. Niemniej jednak identyfikację można wykorzystywać łącznie z WEP. Klucze identyfikacji i WEP mogą być identyczne.

Powrót na początek dokumentu

## -J-

Powrót na początek dokumentu

## -K-

Kabel USB
Kabel uniwersalnego złącza szeregowego (USB) jest kablem wspólnego połączenia bezpośredniego.

Każdy z każdym
Patrz: Sieć typu ad hoc.

Klucz WEP
Klucz WEP lub „klucz szyfrujący” jest sekwencją znaków alfanumerycznych lub cyfr szesnastkowych. Po utworzeniu klucza WEP należy go zapamiętać lub zachować w bezpiecznym miejscu. Utrata klucza WEP może uniemożliwić jego odzyskanie. Klucz WEP może mieć długość 64 lub 128 bitów. Pierwsze 24 bity klucza są podawane automatycznie. Przy tworzeniu klucza WEP tworząca go osoba podaje pozostałe bity (40 bitów w przypadku klucza 64-bitowego lub 104 bity w przypadku klucza 128-bitowego).
Aby utworzyć klucz WEP, wprowadź następujące dane uzależnione od rodzaju klucza: alfanumerycznego lub szesnastkowego oraz od ilości bitów w kluczu:

Typ | Bity | Wprowadź ciąg...
--- | --- | ---
alfanumeryczny | 64 | Pięć znaków alfanumerycznych
128 | Trzynaście znaków alfanumerycznych
szesnastkowy | 64 | Dziesięć cyfr szesnastkowych
128 | Dwadzieścia cyfr szesnastkowych

Klucz wstępny
Inicjuje identyfikację EAP/PSK używającą dostępu zabezpieczonego WPA w celu zapewnienia ulepszonych funkcji zabezpieczeń podczas uzyskiwania dostępu do sieci.

Koncentrator sieci bezprzewodowej
patrz: Bezprzewodowy punkt dostępu (WAP).

Kontekst NDS
Kontekstem Novell Directory Services (NDS) danego obiektu jest nazwa jego ścieżki (lub lokalizacja) w drzewie katalogu NDS. Podobnie jak w strukturze katalogu, podkatalogu i pliku, kontekst obiektu NDS określa hierarchię obiektów kontenerowych, w których mieści się dany obiekt. Nazwa ścieżki dojścia do obiektu NDS określa jednak zwykle drogę dojścia z obiektu do korzenia drzewa katalogowego. Kiedy wchodzisz do kontekstu dla obiektu, możesz skorzystać z pełnego formatu złożonego lub z formatu prostego.
Na przykład jeśli kontekstem drukarki moja_drukarka jest mój_wydział.moja_firma:

- Pełnym złożonym formatem kontekstu jest: JO=mój_wydział.O=moja_firma (gdzie JO jest kontenerem jednostki organizacyjnej, a O jest kontenerem organizacji).
- Prostym formatem kontekstu jest: mójwydział.mojafirma.

Konwencje nazewnictwa, obiekty NetWare
Ten program narzędziowy ogranicza nazwy obiektów serwera druku NetWare, drukarek i kolejek druku do 7-bitowych znaków ASCII (pierwsze 127 znaków). Postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami:

- Nazwa może zawierać tylko duże litery od A do Z
- Nazwa może zawierać cyfry 0 - 9
- Nazwa może zawierać niektóre znaki specjalne, takie jak podkreślenia _, nawiasy ( ) lub myślnik -
- Nie należy stosować następujących znaków specjalnych: * [ ] | \ / ? < > , " : ; lub spacji
- Kropki (.), znaku plus (+) oraz znaku równości (=) można używać, tylko jeżeli są poprzedzone znakiem ukośnika odwrotnego (\).

Nazwy kolejek druku nie mogą zawierać ponad 47 znaków.

Konwencje nazw, drukarka
Podczas nadawania nazw drukarkom (lub urządzeniom typu „wszystko w jednym”) należy stosować się do następujących wskazówek:

- Nazwa nie może zawierać więcej niż 31 znaków
- Duże litery od A do Z
- Małe litery od a do z
- Cyfry od 0 do 9
- Należy unikać znaków o wartościach ASCII mniejszych od 32 lub większych od 127
- Nie należy używać przecinków (,)

Konwencje nazw, nazwa udziału
Według zaleceń firmy Microsoft nazwy są ograniczone do 7-bitowych znaków ASCII (pierwszych 127 znaków). Nie można stosować spacji. Postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami:

- Duże litery od A do Z
- Małe litery od a do z
- Cyfry od 0 do 9
- Niektóre znaki specjalne: $ % ' - _ @ ~ ` ! ( ) { } . ^ # & + , ; = [ ]

Powrót na początek dokumentu

## -L-

Powrót na początek dokumentu

## -M-

Maska podsieci
Maska podsieci jest to mechanizm używany do dzielenia sieci TCP/IP na podsieci (jeśli podsieci są używane). Podsieci umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie dużej sieci. Format maski podsieci jest podobny do adresu IP: n.n.n.n, gdzie n jest liczbą z przedziału od 0 do 255. Jeżeli nie przypisano maski podsieci, to zwykle wykorzystuje się maskę przypisaną danemu komputerowi.
W zastosowaniu z adresem IP maska podsieci określa część adresu IP używanego do identyfikacji sieci lub podsieci oraz część używaną do identyfikacji indywidualnych węzłów hostów.

Powrót na początek dokumentu

## -N-

Nazwa drukarki
Wpisz nazwę drukarki, stosując właściwe konwencje nazw drukarek. Nazwa ta będzie używana do identyfikacji ikony drukarki w folderze Drukarki. Aby wyświetlić folder Drukarki, kliknij przycisk Start na pulpicie systemu Windows, a następnie wybierz pozycję Ustawienia i kliknij pozycję Drukarki.

Nazwa hosta IP
Nazwa hosta IP jest przyjazną (łatwą w identyfikacji) nazwą, która może być użyta w miejsce adresu IP drukarki. Można z niej korzystać, kiedy sieciowy serwer nazw został skonfigurowany do odwzorowywania nazw hostów na odpowiadające im adresy IP. Jeżeli nazwa hosta została skonfigurowana i przypisana drukarce (na przykład drukarka1.marketing.com), to można określić nazwę hosta w celu identyfikacji tej drukarki.

Nazwa portu
Okno dialogowe „Nazwa portu” pojawia się tylko w systemach Windows NT i Windows 2000. Jest ono wyświetlane tylko wtedy, gdy w oknie dialogowym „Użyj standardowej nazwy portu” nie jest zaznaczona opcja „Ustaw tryb komunikacji sieciowej” oraz gdy wybrany został tryb komunikacji IP lub IPX.

Można podać nazwę tworzonego portu sieciowego dla instalowanej drukarki. Nazwa portu służy do identyfikowania portu we właściwościach drukarki.

Prawidłowe nazwy portów mogą zawierać do 63 dowolnych znaków. Nazwa portu na komputerze musi być niepowtarzalna. Jest ona wyświetlana na ekranie podsumowującym i na stronie testowej.

Nazwa sieciowa
Nazwa sieciowa jest ciągiem znaków alfanumerycznych z rozróżnieniem na małe i wielkie litery, która zapewnia podstawową kontrolę dostępu do sieci bezprzewodowej. Nazwa sieciowa jest także znana jako „identyfikator sieci” lub „SSID.”

Nazwa wspólnoty SNMP
Nazwa wspólnoty SNMP to hasło, które musi zostać podane przed wprowadzeniem zmian w konfiguracji drukarki, jeśli używany jest protokół SNMP. Jeżeli wybrana drukarka (lub urządzenie typu „wszystko w jednym”) jest zabezpieczona nazwą wspólnoty SNMP lub hasłem Jetdirect, to zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy wspólnoty. Prawidłowe nazwy wspólnoty mogą składać się maksymalnie z 255 znaków.
Uwaga: Monit zostanie wyświetlony wtedy, gdy została przypisana niestandardowa nazwa wspólnoty SNMP. Nazwa wspólnoty może zostać przypisana przez administratora sieci za pomocą programu zarządzania (takiego jak HP Web Jetadmin) lub innych programów narzędziowych.

NDS
Usługi katalogowe Novell. NDS stanowią relacyjną bazę danych, która logicznie organizuje zasoby sieciowe w postaci obiektów w hierarchicznej strukturze drzewa. Jeżeli masz odpowiednie uprawnienia, możesz uzyskać dostęp do tych zasobów sieciowych bez względu na ich fizyczną lokalizację. NDS został opracowany, aby zastąpić bindery Novella.

Powrót na początek dokumentu

## -O-

Obiekt drukarki
W sieciach Novell NetWare obiektami drukarek są logiczne reprezentacje fizycznych drukarek służące do przechowywania informacji o właściwościach drukarki (np. o kolejkach drukarek do obsługi). W sieci NetWare NDS należy utworzyć obiekt drukarki dla każdej drukarki.

Obiekt (NDS)
Obiekt jest strukturą NDS, która przechowuje informacje o charakterystyce zasobu sieciowego. Obiekt może reprezentować jednostkę fizyczną (np. użytkownika lub drukarkę) lub jednostkę logiczną (np. grupę lub kolejkę druku). Obiekty NDS pomagają organizować inne obiekty i zarządzać nimi.

Obiekt kolejki druku
W kolejce druku przechowywane są zlecenia drukowania do momentu przesłania ich przez serwer druku do drukarki. Obiekty kolejki druku są logicznymi reprezentacjami kolejek druku i są używane do przechowywania informacji o właściwościach kolejki druku (np. o serwerach druku i drukarkach przypisanych do obsługi danej kolejki).

Obiekt serwera druku
Serwery druku są to komputery lub urządzenia (np. serwery druku HP Jetdirect), których zadaniem jest pobieranie buforowanych zleceń drukowania z kolejek druku i przesyłanie ich do drukarki. Obiekty serwera druku to logiczne reprezentacje serwerów druku używane do przechowywania informacji o właściwościach serwera (np. lista drukarek, które mają być obsługiwane).

Opakowanie protokołu IPX oraz typ ramki
Ponieważ IPX jest protokołem warstwy sieciowej, musi być przenoszony (lub opakowany) przez protokół łącza danych. Protokoły łącza danych umożliwiają przesyłanie różnych rodzajów ramek. Rodzaje ramek różnią się sposobem definicji każdego pola wewnątrz ramki.

- W sieciach Ethernet komunikacja za pomocą protokołu IPX może być opakowana za pomocą czterech różnych typów ramek: 802.3 RAW, 802.2, Ethernet II i Ethernet SNAP.
- W sieciach Token Ring komunikacja za pomocą protokołu IPX może być opakowana za pomocą dwóch różnych typów ramek: Token Ring 802.2 i Token Ring SNAP.

Na serwerach druku HP Jetdirect, działających w sieci Novell NetWare w trybie serwera kolejek, należy skonfigurować specjalny rodzaj ramki. Jeżeli na serwerze druku HP Jetdirect ustawiono RODZAJ RAMKI = AUTO (ustawienie standardowe), serwer skonfiguruje się do obsługi pierwszego rozpoznanego rodzaju ramki. Rodzaj ramki serwera druku HP Jetdirect można również ustawić ręcznie (na przykład za pomocą panelu sterowania drukarki, Telnetu, wbudowanego serwera internetowego lub programu do zarządzania).

Na serwerach druku HP Jetdirect, korzystających z drukowania w trybie bezpośrednim (każdy z każdym), można używać w sieci różnych rodzajów ramek, jeżeli na serwerze ustawiono RODZAJ RAMKI = AUTO i serwer nie skonfigurował się ponownie do obsługi w tej samej sieci specyficznego rodzaju ramki systemu Novell NetWare.

Powrót na początek dokumentu

## -P-

PING
Program do wyszukiwania pakietów internetowych. PING jest programem narzędziowym, który stwierdza dostępność określonego adresu IP. Jego działanie polega na wysyłaniu pakietu pod określony adres i oczekiwaniu na odpowiedź. Usługa PING jest używana głównie do rozwiązywania problemów z połączeniem z siecią Internet. Jest wiele narzędzi PING typu „freeware” oraz „shareware”, które można wykorzystać w komputerach osobistych.

Plik INF
W pliku z rozszerzeniem .INF przechowywane są informacje o urządzeniu. Z tego pliku program instalacyjny pobiera nazwę urządzenia i nazwy plików, które powinny zostać skopiowane, oraz ich docelową lokalizację.

Plik typu CAB
Plik instalacyjny. Plik z rozszerzeniem CAB to pojedynczy plik utworzony w celu przechowywania w nim skompresowanych plików.

Podsieć
Fragment sieci korzystający ze wspólnego składnika adresu. W sieciach TCP/IP podsieci są definiowane jako wszystkie urządzenie posiadające adresy IP o takim samym przedrostku. Na przykład wszystkie urządzenia o adresach IP rozpoczynających się od 100.100.100. będą należeć do tej samej podsieci. Dzielenie sieci na podsieci jest korzystne ze względu na bezpieczeństwo oraz wydajność. Sieci IP są dzielone za pomocą maski podsieci.

Profil bezprzewodowy
Profil bezprzewodowy jest zbiorem ustawień sieci bezprzewodowej, odnoszących się do konkretnej sieci bezprzewodowej. Przykładowo, bezprzewodowa karta sieciowa LAN może mieć jeden profil dla sieci użytkowanej w domu i drugi – dla sieci w biurze. W czasie instalacji urządzenia w sieci należy zwrócić uwagę na wybór właściwego profilu.

Punkt dostępu bezprzewodowego (WAP)
Punkt dostępu bezprzewodowego (WAP) jest urządzeniem, dzięki któremu urządzenia, jak na przykład komputery i drukarki, komunikują się bezpośrednio ze sobą w infrastrukturalnej sieci bezprzewodowej. WAP nazywa się także „stacją bazową.”

Powrót na początek dokumentu

## -Q-

Powrót na początek dokumentu

## -R-

router
w sieci bezprzewodowej, patrz: Bezprzewodowy punkt dostępu (WAP).

Powrót na początek dokumentu

## -S-

Serwer druku
Patrz: Serwer druku HP Jet Direct.

Serwer druku HP Jetdirect
Serwery druku HP Jetdirect są to akcesoria sieciowe firmy Hewlett-Packard, które służą do bezpośredniego podłączania drukarek do sieci. Bezpośrednie połączenia sieciowe oferują maksymalną wydajność drukarek (lub urządzeń typu "wszystko w jednym”).
Karty wewnętrznych serwerów druku HP Jetdirect są stosowane w drukarkach wyposażonych w gniazda wejścia/wyjścia. Niektóre zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect mogą być używane praktycznie z każdą drukarką wyposażoną w port równoległy, podczas gdy inne serwery druku HP Jetdirect mogą być używane praktycznie z każdą drukarką wyposażoną w USB. Serwery druku obu typów obsługują wszystkie popularne topologie i protokoły sieciowe.

Serwer druku Jetdirect
Patrz: Serwer druku HP Jet Direct.

Serwer nazw
Serwer nazw jest to komputer w sieci, używany do odwzorowywania nazw hostów (nazw komputerów lub serwerów druku) na adresy IP lub odwrotnie. Serwer DNS (Domain Name System – System nazw domen) i serwer WINS (Windows Internet Name Service – Usługa nazw internetowych w środowisku Windows) są przykładami serwerów nazw.

Sieć lokalna
Sieć lokalna jest to sieć, która nie sięga poza trasery (routery) lub bramy. Jeżeli komputer i drukarka (lub urządzenie typu „wszystko w jednym”) są podłączone do sieci lokalnej, oznacza to, że są podłączone do tego samego segmentu kablowego sieci.

Sieć „każdy z każdym”
Patrz: Tryb bezpośredni IPX.

Sieć infrastrukturalna
Typ sieci bezprzewodowej, w której urządzenia komunikują się bezpośrednio ze sobą za pośrednictwem bezprzewodowego punktu dostępu (WAP) takiego, jak bezprzewodowy koncentrator sieciowy, router lub brama.

Sieć typu ad hoc
Typ sieci bezprzewodowej, w której urządzenia komunikują się bezpośrednio ze sobą, nie korzystając z bezprzewodowego punktu dostępu (WAP). Zazwyczaj sieci typu ad hoc są małe i proste (przykładowo: połączone bezprzewodowo dwa komputery osobiste lub komputer osobisty połączony bezprzewodowo z drukarką). Sprawność tego rodzaju sieci może spadać, jeżeli jest w niej więcej niż sześć urządzeń. Sieci typu ad hoc są także znane pod nazwą sieci równoległych, niezależnych (IBSS) lub bezprzewodowych z bezpośrednim podłączeniem.

Standardowa brama
Zobacz: Brama.

Standardowe ustawienia fabryczne, HP Jetdirect
Patrz: Zimne zerowanie.

Sterowniki
Patrz: Sterownik drukarki, PCL lub PostScript.

Sterownik drukarki PCL
Odpowiedni do sporządzania zwykłych wydruków. Najlepszy do większości edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i aplikacji prezentacyjnych (np. Word, Excel lub PowerPoint).

Sterownik drukarki postscriptowej
Odpowiedni do sporządzania specjalnych wydruków. Najlepszy do programów elektronicznego przygotowania publikacji i grafiki (np. Photoshop, PageMaker lub FrameMaker).

Sterownik drukarki
Jest to program, który steruje drukarką. Zawsze gdy drukowany jest dokument, sterownik drukarki przejmuje dane i przesyła je do drukarki za pomocą poprawnych poleceń sterujących. Większość nowoczesnych systemów operacyjnych posiada sterowniki dla wielu typów drukarek, ale najpierw należy je zainstalować, aby korzystanie z drukarki było możliwe. Można również pobrać zaktualizowane sterowniki z witryny sieci Web producenta drukarki. Patrz: PCL lub PostScript.

Powrót na początek dokumentu

## -T-

Tryb bezpośredni
Patrz: Tryb bezpośredni IPX.

Tryb bezpośredni IPX
Każdy komputer-klient jest skonfigurowany tak, aby drukowanie odbywało się bezpośrednio na drukarce (lub urządzeniu typu „wszystko w jednym”). Nie używa się wydzielonego komputera-serwera do sterowania zadaniami drukowania wysłanymi do drukarki.

Tryb komunikacji
Tryb komunikacji opisuje typ sieci oraz protokoły (TCP/IP lub IPX/SPX), które będą używane do drukowania na tej drukarce.

Tryb serwera kolejek
W trybie serwera kolejek serwer druku HP Jetdirect przejmuje działanie serwera druku Novell NetWare. Serwer druku HP Jetdirect uzyskuje dostęp do kolejek druku na serwerze NetWare i kopiuje zlecenia druku do drukarki. Nie trzeba wtedy używać wydzielonego komputera z oprogramowaniem serwera druku Novell NetWare.

Tryb zdalnej drukarki
W trybie zdalnej drukarki komputer zajmuje się sterowaniem serwera druku Novell NetWare, a serwer druku HP Jetdirect działa jak zwykła drukarka. Serwer druku HP Jetdirect utrzymuje otwarte połączenie z serwerem druku NetWare. Serwer druku NetWare, posługujący się zastrzeżonym, firmowym oprogramowaniem firmy Novell, wysyła zlecenia druku do drukarki.

Powrót na początek dokumentu

## -U-

Udostępnianie drukarki
Udostępnianie drukarki pozwala innym użytkownikom sieci drukować na danej drukarce za pośrednictwem tego komputera. Program instalacyjny obsługuje udostępnianie drukarek jedynie w systemach Windows 2000 i Windows NT 4.0. Aby udostępnianie drukarek było możliwe, wymagane jest włączenie w systemie usługi serwera. Należy wybrać jedną z następujących opcji:

- Nieudostępniona: Wybierz tę opcję w celu skonfigurowania komputera do drukowania w sieci „każdy z każdym”, jeśli nie chcesz, aby inni użytkownicy sieci uzyskali dostęp do drukarki za pośrednictwem tego komputera.
- Udostępniaj jako: Wybierz tę opcję w celu skonfigurowania komputera do drukowania w systemie klient-serwer. Komputery klienckie będą mogły wysyłać zlecenia drukowania do drukarki za pośrednictwem tego komputera.

Powrót na początek dokumentu

## -V-

Powrót na początek dokumentu

## -W-

WEP
Protokół bezpieczeństwa w sieci przewodowej (WEP) zapewnia bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu danych przesyłanych za pośrednictwem fal radiowych z jednego urządzenia radiowego do drugiego. WEP szyfruje dane przesyłanie w sieci, przez co stają się nieczytelne dla podsłuchujących. Z drukarką będą się w stanie komunikować tylko urządzenia dzielące takie same ustawienia WEP jak drukarka.

Woluminy, NetWare
Woluminy to logiczne partycje, sformatowane do użycia na najwyższym poziomie systemu plikowego NetWare. Serwery NetWare są podzielone na jeden lub więcej woluminów. Każdy wolumin może być podzielony na katalogi zawierające podkatalogi lub pliki. Wolumin podobny jest do twardego dysku w komputerze. W systemie NetWare stosującym NDS, wolumin może być umieszczony na pojedynczym twardym dysku lub obejmować kilka twardych dysków.

Wymagania w zakresie obsługi

- System:
  - System operacyjny: Windows 95/98, Windows Me, Windows NT 4.0 lub Windows 2000
    W przypadku sieci Microsoft: należy uruchomić protokoły Microsoft IP lub IPX oraz usługi klienckie.
- Monitor ekranowy
  - Rozdzielczość ekranu: minimum VGA (640x480)
  - Kolory: minimum 256 kolorów
  Uwaga: Podczas wykrywania drukarek mogą nastąpić wahania wydajności, zależnie od szybkości komputera i wielkości sieci.
- Drukarki
  - Drukarki muszą być podłączone do sieci poprzez obsługiwany serwer druku HP Jetdirect. Lista aktualnie obsługiwanych serwerów druku HP Jetdirect i sposobów ich użytkowania dostępna jest w witrynie internetowej HP ( http://www.hp.com/go/support).
  - Programu instalacyjnego można używać zarówno do instalacji drukarek firmy HP, jak i innych firm, jeżeli tylko sterowniki drukarek są zgodne z oprogramowaniem Monitora Portów, z którego korzysta program narzędziowy, i jeżeli obsługują format plików do instalacji drukarek (.INF) firmy Microsoft.
- Współużytkowanie
  - Ten kreator obsługuje udostępnianie drukarek jedynie w systemach Windows XP, Windows NT 4.0 oraz Windows 2000.
  - Aby udostępnianie drukarek było możliwe, wymagane jest włączenie w systemie usługi serwera.

Powrót na początek dokumentu

## -X-

Powrót na początek dokumentu

## -Y-

Powrót na początek dokumentu

## -Z-

Zimne zerowanie
Przed wykonaniem zimnego zerowania zaleca się wydrukowanie strony testowej drukarki oraz serwera druku Jetdirect.
Aby wyzerować zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect do fabrycznych ustawień standardowych, odłącz kabel zasilania, a następnie naciśnij przycisk Test na serwerze druku podczas ponownego podłączania kabla zasilania i zaczekaj na ponowną inicjalizację serwera. Poczekaj na ponowną inicjalizację serwera druku.
Przed wykonaniem zerowania zewnętrznych serwerów druku, zaleca się wykonanie zimnego zerowania drukarki (lub urządzenia „wszystko w jednym”) i odczekanie na ponowną inicjalizację serwera druku. (W większości modeli drukarek HP LaserJet wystarczy nacisnąć przycisk Start na panelu sterowania drukarki podczas jej włączania. W przypadku innych drukarek zapoznaj się z ich instrukcjami obsługi.)
OSTROŻNIE: Wyzerowanie drukarki może spowodować wymazanie wszystkich jej ustawień.

Powrót na początek dokumentu