### Ověřování

Ověřování prověřuje totožnost uživatele nebo zařízení. Pokud je ověření úspěšné, uživatel nebo zařízení získá přístup k síti.

Ověřování není totéž co šifrování. Ověřování a šifrování je ale možné používat současně.

Zvolte způsob ověřování používaný v příslušné bezdrátové síti.

- Otevřený systém (bez ověřování): Zvolte jej, pokud bezdrátová síť nevyžaduje ověření.
- Sdílený klíč: Zvolte jej, pokud každé zařízení v síti používá k přístupu k síti klíč WEP. Na následující obrazovce zadáte klíč WEP, který bude tiskárna používat při ověřování.
- Předsdílený klíč: Možnost Předsdílený klíč (EAP/PSK) pro ověřování vyberte, pokud síť používá předsdílený klíč obvykle generovaný pomocí ověřovací fráze. Předsdílený klíč používá pro bezdrátovou komunikaci šifrování pomocí chráněného přístupu Wi-Fi (WPA) a umožňuje vyšší zabezpečení. Ověřovací frázi lze získat v dialogovém okně "Vlastnosti" nebo "Nastavení" daného přístupového bodu, brány nebo směrovače online. Ověřovací fráze musí mít délku 8 až 63 znaků. Platnými znaky ověřovací fráze jsou 0 - 9, a - z, A - Z a sada znaků uvedených v následující tabulce.

Pokud si nejste jisti, zda se v síti používá ověřování, klepněte zde.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |