### الإعدادات اللاسلكية

يقوم اسم الشبكة (SSID) بتعريف الشبكة اللاسلكية. ويتعين أن تتخذ كل الأجهزة اللاسلكية على الشبكة نفس اسم الشبكة.

##### اسم الشبكة (SSID):

أدخل اسم الشبكة اللاسلكية.

قد يصل طول اسم الشبكة إلى 32 حرف أبجدي رقمي (شاملاً المسافات)، وهو حساس لحالة الأحرف. على سبيل المثال، إذا كان الاسم الصحيح للشبكة هو “My Network”، فإن إدخاله بالشكل “my network” سوف يؤدي لحدوث خطأ.

إذا لم تكن تعرف اسم الشبكة اللاسلكية، انقر هنا.

##### وضع الاتصال

البنية التحتية: حدد هذا الخيار إذا كنت تضع الطابعة على شبكة لاسلكية تستخدم نقطة وصول لاسلكي (WAP)، مثل محور الشبكة اللاسلكية أو جهاز التوجيه أو العبّارة.

مباشر: حدد هذا الخيار إذا كنت تتصل بالطابعة من خلال اتصال لاسلكي بدون استخدام نقطة الوصول اللاسلكي (WAP). يطلق على هذا النوع من الاتصال "نظير إلى نظير".