Мастер установки сетевого принтера HP

### Глоссарий

## A B D E N P W А Б Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ш

## -A-

Ad hoc, сеть
Тип беспроводной сети, в которой устройства непосредственно взаимодействуют друг с другом без использования устройства беспроводной точки доступа (WAP). Обычно сети Ad hoc являются небольшими и простыми (например, два беспроводных персональных компьютера или беспроводный компьютер и беспроводный принтер). Если к такой сети подключить более шести устройств, ее производительность может резко упасть. Сети Ad hoc также известны как одноранговые сети, как станции независимых базовых служб (IBSS) или как беспроводные сети с прямыми соединениями.

ARP
Протокол определения адресов. ARP (Address Resolution Protocol) является протоколом TCP/IP, который используется для преобразования адреса IP в физический адрес (называемый адресом DLC), например, в адрес Ethernet. Узел, которому необходимо получить физический адрес, передает широковещательный запрос ARP в сеть TCP/IP. Узел в сети, который имеет адрес IP, указанный в запросе, передает в ответ свой физический аппаратный адрес.

В начало страницы

## -B-

Bindery
Bindery - это база данных Novell NetWare, которая используется только на файловых серверах NetWare 3.x. Кроме того, на файловых серверах NetWare 4.x и 5.0 может использоваться ее эмуляция. Характерной особенностью Bindery является ее плоская структура базы объектов, которые представляют собой сетевые ресурсы (к числу которых относятся и принтеры). Начиная с NetWare версии 4.x, вместо Bindery используется иерархическая база данных (Сервис Каталога Novell или NDS).

BootP
Протокол начальной загрузки, который используется для автоматической выгрузки адреса IP и других параметров TCP/IP с сетевого сервера. При включении принтера (или устройства All-in-One) сервер печати HP Jetdirect рассылает широковещательный запрос на загрузку. Если сервер BootP был настроен правильно, он передает параметры серверу печати Jetdirect по сети. См. также DHCP.

В начало страницы

## -D-

DHCP
Протокол динамической конфигурации хоста (Dynamic Host Configuration Protocol). Этот протокол похож на протокол BootP в той степени, что с его помощью адрес IP автоматически выгружается с сетевого сервера. Однако сервер DHCP поддерживает пул адресов IP, которые он динамически назначает запрашивающим устройствам и предоставляет адрес IP серверу печати только в аренду. Каждый раз, когда принтер (или устройство All-in-One) выключается и через некоторое время снова включается, нет никакой гарантии, что серверу печати Jetdirect будет назначен тот же адрес IP, хотя сервер DHCP попытается это сделать.

В начало страницы

## -E-

EAP/PSK
Протокол Extensible Authentication Protocol/Pre-Shared Key (настраиваемый протокол аутентификации/общий ключ по умолчанию - EAP/PSK) является общим протоколом аутентификации, который поддерживает способ аутентификации типа Общий ключ по умолчанию.

В начало страницы

## -N-

NDS
Сервис Каталога Novell (Novell Directory Services). NDS - это реляционная база данных, которая логически организует сетевые ресурсы, представленные объектами, в иерархической древовидной структуре. При наличии соответствующих прав можно получить доступ к сетевым ресурсам независимо от их физического расположения. NDS разработан взамен прежней структуры Novell Bindery.

В начало страницы

## -P-

PING
Утилита эхотеста PING (Packet Internet Groper). Утилита PING предназначена для определения, доступен ли определенный адрес IP. Принцип ее работы заключается в передаче пакета на определенный адрес и ожидании ответа. Утилита PING используется в основном при устранении проблем с Интернет-соединениями. Существует множество бесплатных и условно бесплатных утилит PING для персональных компьютеров.

В начало страницы

## -W-

WEP
Система конфиденциальности, которая эквивалентна конфиденциальности в проводной сети (Wired Equivalent Privacy - WEP), обеспечивает защиту передаваемых от одного беспроводного устройства другому беспроводному устройству по радиоволнам данных с помощью их шифрования. WEP кодирует передаваемые по сети данные, что не позволяет их распознавание подслушивающими устройствами. Только те устройства, параметры WEP которых имеют те же значения, что и принтер, могут взаимодействовать с принтером.

Wi-Fi Protected Access (защищенный доступ Wi-Fi - WPA)
Стандарт Wi-Fi разработан для усовершенствования функций защиты, используемых в протоколе WEP. В протоколе WPA усовершенствовано шифрование данных, а также для выполнения аутентификации используется настраиваемый протокол аутентификации (EAP/PSK).

## -А-

Адрес IP
Адрес протокола Internet Protocol. Адрес IP однозначно идентифицирует устройство в сети TCP/IP и назначается администратором сети. Этот адрес представляет собой четырехбайтное (32-разрядное) число в формате n.n.n.n, где n - это число от 0 до 255.
Если через две минуты после включения питания сервера печати HP Jetdirect для него не будет назначен соответствующий адрес IP, то в этом случае будет автоматически назначен адрес IP по умолчанию (192.0.0.192). Возможно, этот адрес IP по умолчанию будет недействительным для использования в сети, но его можно использовать для идентификации нового принтера (или устройства All-in-One). Для нормальной работы в сети TCP/IP необходимо назначить действительный адрес IP. Если имеется несколько принтеров с адресом IP по умолчанию, для идентификации нужного принтера следует использовать аппаратный адрес.

Адрес IPX
Адрес протокола Internet Packet Exchange. Адрес IPX однозначно идентифицирует устройство в сети IPX/SPX. Адрес IPX состоит из номера сети и аппаратного адреса ЛС устройства (например, 00012345:001083AA42B7).
Для принтеров, подключенных к серверу печати HP Jetdirect, адрес IPX конфигурируется автоматически во время включения подключенного к сети устройства.

Аппаратный адрес
См. Аппаратный адрес в локальной сети, адрес MAC или адрес станции

Аппаратный адрес в локальной сети, адрес MAC или адрес станции
Аппаратный адрес, известный также как адрес MAC (Media Access Control) или адрес станции, представляет собой адрес канального уровня для уникальной идентификации каждого узла или устройства в сети. В соответствии со стандартом IEEE 802.3 этот адрес представляется шестнадцатеричным числом, состоящим из 12 цифр (например, 001083123ABC). Аппаратный адрес назначается производителем устройства.
HP назначает каждому серверу печати HP Jetdirect уникальный аппаратный адрес. Аппаратный адрес сервера печати HP Jetdirect можно определить, распечатав пробную страницу HP Jetdirect. На внешних серверах печати HP Jetdirect адрес также указывается на наклейке, прикрепленной к серверу печати.

Аутентификация
Аутентификация - это способ защиты в беспроводной сети. В сети, где применяется аутентификация, устройства в качестве пароля используют общий ключ и взаимодействуют только с теми устройствами, у которых имеется такой же ключ. В отличие от WEP при использовании аутентификации данные, передаваемые между беспроводными устройствами, не шифруются. Однако аутентификация может использоваться совместно с WEP. Ключи аутентификации и ключи WEP могут быть идентичными.

В начало страницы

## -Б-

Беспроводный профиль
Беспроводный профиль - это набор параметров беспроводной сети, который относится к конкретной беспроводной сети. Например, плата беспроводной локальной сети может иметь один профиль для домашней сети и другой профиль для офисной сети. При установке устройства в сети необходимо убедиться в выборе соответствующего профиля.

В начало страницы

## -Д-

Драйвер принтера
Программа управления принтером. При печати документа драйвер принтера обеспечивает передачу данных на печать с правильными командами управления. Большинство современных операционных систем поставляются с набором драйверов для самых распространенных принтеров, но их необходимо устанавливать перед использованием принтера. С Web-серверов производителей принтеров можно также выгрузить обновленные версии драйверов. См. PCL или PostScript.

Драйвер принтера PCL
Хорошо подходит для обычной печати. Наилучшим образом подходит для большинства приложений, предназначенных для обработки текста, работы с электронными таблицами и подготовки презентаций (например, Word, Excel и PowerPoint).

Драйвер принтера Postscript
Хорошо подходит для специализированной печати. Наилучшим образом подходит для настольных публикаций или приложений с расширенными возможностями использования графики (например, Photoshop, PageMaker и FrameMaker).

Драйверы
См. Драйвер принтера, PCL или PostScript.

В начало страницы

## -З-

Заводские параметры по умолчанию, HP Jetdirect
См. Холодный сброс.

В начало страницы

## -И-

Имя группы SNMP
Имя группы Set SNMP представляет собой пароль, который необходимо предоставлять при изменении параметров конфигурации принтера с помощью SNMP. Если выбранный принтер (или устройство All-in-One) защищен с помощью имени группы SNMP или пароля Jetdirect, необходимо указать имя группы. Имя группы может быть длиной до 255 символов.
Примечание. Запрос на ввод имени группы выдается только в том случае, если назначено имя группы SNMP, отличное от имени по умолчанию. Имя группы SNMP может быть назначено администратором сети с помощью приложения управления сетью (например, HP Web Jetadmin) или других подобных утилит.

Имя порта
Диалоговое окно "Имя порта" появляется только в системах Windows NT и Windows 2000. Данное диалоговое окно появляется только в том случае, если в окне установки режима работы по сети не выбран параметр "Использовать имя порта по умолчанию", но выбран режим взаимодействия по протоколу IP или IPX.

Здесь можно указать имя сетевого порта, который будет создан для устанавливаемого принтера. Имя порта используется для идентификации порта в свойствах принтера.

Имя порта может быть длиной до 63 символов и может включать любые символы. Имя порта должно быть уникальным для отдельного компьютера. Имя порта отображается на экране резюме и на пробной странице.

Имя принтера
Введите имя принтера, используя соответствующие соглашения об именовании принтера. Это имя будет использоваться для идентификации значка принтера в системной папке "Принтеры". Для отображения папки "Принтеры" нажмите кнопку Пуск в панели задач Windows, выберите Настройка, а затем Принтеры.

Имя сети
Имя сети - это чувствительная к регистру буквенно-цифровая строка, с помощью которой обеспечивается управление основным доступом к беспроводной сети. Имя сети также известно под названием "идентификатор набора услуг" или "SSID".

Имя хоста IP
Имя хоста IP является удобным (или легко определяемым) именем, которое может использоваться вместо адреса IP принтера. Это имя можно использовать, если в сети установлен сервер имен, который выполняет преобразование имен хостов в их соответствующие адреса IP. Если для принтера назначено имя хоста (например, printer1.marketing.com), этот принтер можно идентифицировать по имени хоста.

Инкапсуляция IPX и типы фреймов
Поскольку протокол IPX является протоколом сетевого уровня, его данные передаются (или инкапсулируются) протоколом канального уровня. Протоколы канального уровня поддерживают фреймы нескольких типов. Фреймы различных типов отличаются определением в них каждого поля.

- Для сетей Ethernet данные протокола IPX инкапсулируются с помощью четырех различных типов фреймов: 802.3 RAW, 802.2, Ethernet II и Ethernet SNAP.
- Для сетей Token Ring данные протокола IPX инкапсулируются с помощью двух различных типов фреймов: Token Ring 802.2 и Token Ring SNAP.

Для серверов печати HP Jetdirect, работающих в сети Novell NetWare в режиме сервера очередей, необходимо сконфигурировать определенный тип фрейма. Если для сервера печати HP Jetdirect установлен параметр FRAME TYPE = AUTO (по умолчанию), в этом случае сервер самостоятельно выполнит настройку по первому обнаруженному им типу фрейма. К тому же, тип фрейма сервера печати HP Jetdirect может быть установлен вручную (например, с помощью панели управления принтера, Telnet, встроенного Web-сервера или программного обеспечения управления).

Для серверов печати HP Jetdirect, использующих печать в режиме прямого доступа (одноранговая печать), могут использоваться другие типы фреймов в сети, если только для сервера печати HP Jetdirect не установлен параметр FRAME TYPE = AUTO и сам сервер не выполнил автоматическую настройку на определенный тип фрейма Novell NetWare в той же сети.

В начало страницы

## -К-

Кабель USB
Кабель универсальной последовательной шины (USB) является наиболее распространенным методом прямого подключения.

Ключ WEP
Ключ WEP или "ключ шифрования" является последовательностью буквенно-цифровых символов или шестнадцатеричных цифр. После создания ключа WEP необходимо его запомнить или сохранить в недоступном месте. Если ключ WEP потерян, его невозможно будет восстановить. Ключ WEP имеет длину либо 64 разряда, либо 128 разрядов. Первые 24 разряда ключа устанавливаются автоматически. При создании ключа WEP необходимо заполнить оставшиеся разряды (40 разрядов в случае 64-разрядного ключа или 104 разряда в случае 128-разрядного ключа).
В зависимости от типа (буквенно-цифровой или шестнадцатеричный), а также от длины ключа WEP, при его создании необходимо руководствоваться следующими правилами:

Тип | Разряды | Необходимо указать...
--- | --- | ---
буквенно-цифровой | 64 | пять буквенно-цифровых символов
128 | тринадцать буквенно-цифровых символов
шестнадцатеричный | 64 | десять шестнадцатеричных цифр
128 | двадцать шесть шестнадцатеричных цифр

Контекст, NDS
Контекст объекта Сервиса Каталога Novell (NDS) - это путь к объекту (или положение объекта) в дереве Каталога NDS. Подобно структуре "каталог-подкаталог-файл", контекст объекта NDS определяет иерархическое положение данного объекта в содержащем его объекте-контейнере. Обычно путь для объекта NDS указывается в направлении от объекта к корню дерева Каталога. При определении контекста объекта можно использовать формат полнотипового или бестипового имени.
Например, если контекстом принтера myprinter является mydepartment.mycompany, то

- полнотиповым контекстом будет следующий контекст: OU=mydepartment.O=mycompany (где OU - это контейнер "Подразделение", а "O" - это контейнер "Организация").
- бестиповым представлением будет следующий контекст: mydepartment.mycompany.

Контрольная фраза
Комбинация цифр, букв и символов, с помощью которой формируется общий ключ по умолчанию для выполнения аутентификации.

Концентратор беспроводной сети
См. Устройство беспроводной точки доступа (WAP).

В начало страницы

## -Л-

Локальная сеть
Локальная сеть - это сеть, объединяющая устройства, расположенные внутри адресного пространства маршрутизаторов или шлюзов. Если компьютер и принтер (или устройство All-in-One) подключены к локальной сети, это значит, что они подключены к одному и тому же кабельному сегменту.

В начало страницы

## -М-

Маска подсети
Маска подсети используется в качестве механизма деления сети TCP/IP на подсети (в случае использования подсетей). Деление на подсети обеспечивает более эффективное использование больших сетей. Формат маски подсети подобен адресу IP: n.n.n.n, где n представляет собой число от 0 до 255. Если маска подсети не назначена, обычно используется маска подсети, назначенная компьютеру.
Маска подсети, наложенная на адрес IP, определяет одну часть адреса IP для идентификации сети/подсети, а другую часть для идентификации отдельных хост-узлов.

Маршрутизатор
Для беспроводной сети см. Устройство беспроводной точки доступа (WAP).

В начало страницы

## -О-

Общий ключ по умолчанию
Активизирует аутентификацию EAP/PSK, при выполнении которой используется протокол WPA и используются усовершенствованные функции защиты при доступе к сети.

Объект (NDS)
Объект в структуре NDS, в котором хранится информация о характеристиках сетевого ресурса. Объект может представлять собой физический элемент (например, пользователя или принтер) или логический элемент (например, группу или очередь печати). Объекты NDS облегчают структурную организацию и управление различными объектами.

Объект очереди печати
Задания печати хранятся в очереди печати до тех пор, пока сервер печати не направит их в принтер. Объекты очереди печати являются логическими представлениями очередей печати и используются для хранения такой информации о свойствах очереди печати, как серверы печати и принтеры, назначенные для обслуживания этой очереди.

Объект принтера
В сетях Novell NetWare объекты являются логическим представлением физических принтеров и используются для хранения информации о свойствах принтера (например, об очередях печати для обслуживания). В сети NetWare NDS объект принтера необходимо создавать для каждого принтера.

Объект сервера печати
Серверы печати представляют собой компьютеры или устройства (например, серверы печати HP Jetdirect), функция которых заключается в получении заданий из очередей печати и передаче их на принтеры. Объекты сервера печати являются логическим представлением серверов печати и используются для хранения такой информации о свойствах сервера печати, как обслуживаемые ими принтеры.

Одноранговая печать
См. Режим прямого доступа по протоколу IPX.

Одноранговая сеть
См. Ad hoc, сеть.

В начало страницы

## -П-

Пароль Jetdirect
Пароль Jetdirect назначается администратором сети для ограничения доступа к параметрам конфигурации на сервере печати HP Jetdirect. Пароли Jetdirect назначаются с помощью приложения управления сетью (например, с помощью HP Web Jetadmin) или других подобных средств.

Печать в среде "клиент-сервер"
Рабочие станции (клиенты) передают задания печати на специализированные компьютеры (серверы), которые управляют отдельными принтерами (или устройствами All-in-One).

Печать пробной страницы HP Jetdirect
Для печати пробной страницы HP Jetdirect см. инструкции в руководстве по установке оборудования HP Jetdirect или в документации к принтеру. Для внешних серверов печати HP Jetdirect нажмите и отпустите кнопку тестирования на самом сервере печати.

Подсеть
Часть сети, в которой используется общий адресный компонент. В сетях TCP/IP в подсеть входят все устройства, чьи адреса IP имеют один и тот же префикс. Например, все устройства с адресами IP, начинающимися с 100.100.100., являются частью одной подсети. Деление сети на подсети полезно как с точки зрения защиты, так и с точки зрения производительности. Деление сети IP осуществляется с помощью масок подсети.

В начало страницы

## -Р-

Режим взаимодействия
Режим взаимодействия описывает тип сети и протоколы (TCP/IP, IPX/SPX), которые будут использоваться для печати на этом принтере.

Режим прямого доступа
См. Режим прямого доступа по протоколу IPX.

Режим прямого доступа по протоколу IPX
Каждая рабочая станция (клиент) настраивается для передачи данных на печать непосредственно в принтер (или устройство All-in-One). Для управления заданиями печати не нужно использовать отдельный компьютер (сервер).

Режим сервера очередей
В режиме сервера очередей сервер печати HP Jetdirect освобождает от излишней нагрузки сервер печати Novell NetWare, выполняя некоторые его функции. Сервер печати HP Jetdirect имеет доступ к очередям печати на сервере NetWare, которые он копирует на принтер. Отдельный компьютер, работающий с программным обеспечением сервера печати Novell NetWare, не требуется.

Режим удаленного принтера
В режиме удаленного принтера функции сервера печати Novell NetWare выполняются на обычном компьютере, а сервер печати HP Jetdirect действует как простой принтер. Сервер печати HP Jetdirect поддерживает открытое соединение с сервером печати NetWare. Сервер печати NetWare, использующий специальное программное обеспечение, передает задания печати на принтер.

В начало страницы

## -С-

Сервер имен
Сервером имен является компьютер в сети, который используется для преобразования (разрешения) имен хостов (имен компьютеров или серверов печати) в адреса IP. Сервер системы имен доменов (Domain Name System - DNS) и сервер службы имен Интернет (Windows Internet Name Service - WINS) являются примерами таких серверов.

Сервер печати
См. Сервер печати HP Jetdirect.

Сервер печати HP Jetdirect
Серверы печати HP Jetdirect являются сетевым оборудованием Hewlett-Packard, с помощью которого принтеры можно подключить напрямую к сети. Прямые соединения с сетью обеспечивают более гибкий подход к размещению оборудования и максимально повышают производительность принтера (или устройства All-in-One).
С принтерами HP, имеющими слоты ввода/вывода, используются платы внутреннего сервера печати HP Jetdirect. Некоторые внешние серверы печати HP Jetdirect могут использоваться практически с любым принтером, имеющим параллельный порт, в то время, как другие серверы печати HP Jetdirect могут использоваться практически с любым принтером, имеющим порт USB. Оба типа серверов печати поддерживают все наиболее распространенные сетевые топологии и протоколы.

Сервер печати Jetdirect
См. Сервер печати HP Jetdirect.

Сеть инфраструктуры
Тип беспроводной сети, в которой устройства взаимодействуют друг с другом с помощью устройства беспроводной точки доступа (WAP), например, с помощью беспроводного сетевого концентратора, маршрутизатора или шлюза.

Совместное использование принтера
Совместное использование принтера позволяет другим пользователям сети печатать на данном принтере, подключенном к данному компьютеру. Утилита установки позволяет настроить совместное использование принтера только в среде Windows 2000 и Windows NT 4.0. Для совместного использования принтера в системе должна быть активизирована служба сервера. Кроме того, необходимо выбрать один из следующих параметров:

- Нет общего доступа. Этот параметр используется для одноранговой печати, если доступ других пользователей к принтеру с помощью данного компьютера нежелателен.
- Общий доступ. Этот параметр используется на данном компьютере для печати в режиме клиент-сервер. Сетевые рабочие станции (клиенты) получают возможность передавать задания печати на принтер, подключенный к данному компьютеру.

Соглашение об именовании, общее имя
В соответствии с рекомендациями Microsoft, в именах могут использоваться только 7-разрядные символы ASCII (первые 127 символов в таблице). Не допускаются пробелы. При составлении имен действуют следующие правила:

- буквы от A до Z, прописные;
- буквы от a до z, строчные;
- цифры от 0 до 9;
- отдельные специальные символы: $ % ' - _ @ ~ ` ! ( ) { } . ^ # & + , ; = [ ]

Соглашение об именовании, объекты NetWare
Данная утилита работает с именами объектов NetWare для сервера печати, принтера и очереди печати, в которых используются только 7-разрядные символы ASCII (первые 127 символов таблицы). При составлении имен действуют следующие правила:

- буквы от A до Z, только прописные;
- цифры от 0 до 9;
- ограниченное число специальных символов, например, символ подчеркивания _, круглые скобки ( ) и знак переноса -;
- не допускаются следующие специальные символы: * [ ] | \ / ? < > , " : ; или пробелы;
- точка (.), плюс (+) и знак равенства (=) могут использоваться только в том случае, если им предшествует обратная косая черта (\).

Имена очередей печати могут содержать не более 47 символов.

Соглашение об именовании, принтер
При указании имени принтера (или устройства All-in-One) придерживайтесь следующих рекомендаций:

- длина не более 31 символа;
- буквы от A до Z, прописные;
- буквы от a до z, строчные;
- цифры от 0 до 9;
- не допускаются символы, коды ASCII которых меньше 32 и больше 127;
- не допускаются запятые (,).

В начало страницы

## -Т-

Том NetWare
Тома представляют собой логические разделы, форматированные для использования на самом высоком уровне файловой системы NetWare. Виртуальное пространство серверов NetWare делится на один или несколько томов. Каждый том может быть разделен на каталоги, содержащие подкаталоги или файлы. С точки зрения пользователей том представляет собой жесткий диск в автономной системе. В системе NetWare NDS том может размещаться на одном жестком диске или занимать несколько жестких дисков.

Требования, связанные с использованием утилиты

- Система
  - Операционная система: Windows 95/98, Windows Me, Windows NT 4.0 или Windows 2000
    Для сетей Microsoft: должны быть установлены протоколы Microsoft IP или IPX и клиентские службы.
- Настройки монитора
  - Разрешение экрана: минимум VGA (640 x 480)
  - Количество цветов: минимум 256
  Примечание. В процессе обнаружения принтера могут происходить существенные изменения производительности, степень которых зависит от быстродействия системы и масштабов сети.
- Принтеры
  - Принтеры должны быть подключены к сети с помощью поддерживаемого сервера печати HP Jetdirect. Текущий список поддерживаемых серверов печати HP Jetdirect и других решений см. на Web-сервере HP (http://www.hp.com/go/support).
  - Утилита установки может использоваться для принтеров, выпускаемых как компанией HP, так и другими производителями, при условии, что драйверы принтера совместимы с программным обеспечением Port Monitor, используемым этой утилитой, и поддерживают формат файла установки принтеров Microsoft (.INF).
- Совместное использование
  - Данное программное обеспечение поддерживает совместное использование принтера только в системах Windows XP, Windows NT 4.0 или Windows 2000.
  - Для совместного использования принтера в системе должна быть активизирована служба сервера.

В начало страницы

## -У-

Устройство беспроводной точки доступа (WAP)
Беспроводная точка доступа (WAP) является устройством, с помощью которого устройства (например, компьютеры и принтеры) в беспроводной сети инфраструктуры взаимодействуют друг с другом. WAP также называется "базовой станцией".

## -Ф-

Файл CAB
Файл Cabinet. Файл CAB имеет расширение .cab и является отдельным файлом, созданным для хранения нескольких сжатых файлов.

Файл INF
Файл INF имеет расширение .inf и содержит информацию об устройстве. С помощью этого файла программа установки определяет имя устройства, а также какие файлы требуется копировать и куда.

В начало страницы

## -Х-

Холодный сброс
Перед выполнением холодного сброса рекомендуется распечатать пробную страницу для принтера и для сервера печати Jetdirect.
Чтобы восстановить заводские параметры по умолчанию для внешних серверов печати HP Jetdirect, отключите шнур питания, нажмите кнопку тестирования и, удерживая ее нажатой, снова подключите шнур питания. Дождитесь выполнения инициализации сервера печати.
Чтобы выполнить сброс внутренних серверов печати HP, выполните холодный сброс принтера (или устройства All-in-One) и дождитесь инициализации сервера печати. (Для большинства моделей принтеров HP LaserJet нужно нажать кнопку "Пуск" на панели управления в момент включения питания. Для других принтеров обратитесь к соответствующим руководствам.)
ВНИМАНИЕ! При выполнении сброса принтера значения всех его параметров могут быть удалены.

В начало страницы

## -Ш-

Шлюз
Шлюзом является маршрутизатор или компьютер, соединяющий две разнородные сети (отличающиеся, например, протоколами передачи данных, форматом данных, структурой или архитектурой). Если сети разделяются на подсети, шлюзы часто используются для изоляции одной подсети от другой с целью более эффективного управления трафиком.
В сетях TCP/IP сетевые устройства часто настраиваются на адрес IP ближайшего шлюза. Если шлюзов нет в сети, обычно используется адрес IP компьютера.
Для получения дополнительной информации см. Установка принтеров в больших IP-сетях.
Для получения информации о беспроводной сети см. Устройство беспроводной точки доступа (WAP).

Шлюз по умолчанию
См. Шлюз.

В начало страницы