### Nastavení bezdrátové komunikace

Název sítě (SSID) označuje bezdrátovou síť. Všechna bezdrátová zařízení v síti musí mít stejný název sítě.

##### Název sítě (SSID)

Zadejte název sítě své bezdrátové sítě.

Název sítě může obsahovat až 32 alfanumerických znaků (včetně mezer). V názvu sítě se rozlišují velká a malá písmena. Pokud je správný název sítě “Moje síť”, zadání názvu sítě ve tvaru “moje síť” povede k chybě.

Pokud správný název sítě vaší bezdrátové sítě neznáte, klepněte sem.

##### Režim komunikace

Infrastruktura: Vyberte tuto možnost, pokud tiskárnu umísťujete do bezdrátové sítě, která používá bezdrátový přístupový bod (WAP), jako jsou rozbočovač bezdrátové sítě, směrovač nebo brána.

Ad hoc: Vyberte tuto možnost, pokud se k tiskárně připojujete bezdrátově bez použití bezdrátového přístupového bodu (WAP). Tento typ připojení se také nazývá “peer-to-peer”.