### Echtheidscontrole

Echtheidscontrole dient voor het controleren van de identiteit van een gebruiker of een apparaat alvorens toegang tot het netwerk wordt toegestaan.

Controle is niet hetzelfde als codering. De (echtheids)controle kan echter wel samen met codering worden gebruikt.

Selecteer de controlemethode die voor uw draadloos netwerk wordt gebruikt:

- Open systeem (geen controle): Selecteer deze optie als voor uw draadloos netwerk geen controle nodig is.
- Gedeelde sleutel: Selecteer deze optie als alle apparaten in het netwerk voor toegang tot het netwerk gebruik moeten maken van een WEP-sleutel. In het volgende scherm geeft u de WEP-sleutel op die door de printer voor de controle moet worden gebruikt.
- Vooraf gedeelde sleutel: Selecteer Vooraf gedeelde sleutel (EAP/PSK) voor controle als het netwerk een vooraf gedeelde sleutel gebruikt die gewoonlijk wordt gegenereerd door een wachtwoord. Bij de optie Vooraf gedeelde sleutel wordt codering met WPA (Wi-Fi Protected Access) gebruikt voor draadloze communicatie. Dit biedt verbeterde beveiliging. U kunt het wachtwoord verkrijgen via het dialoogvenster Eigenschappen of Instellingen van het on line Help-programma voor toegangspunten, gateways of routers. Het wachtwoord mag 8-63 tekens lang zijn. Geldige tekens voor een wachtwoord zijn 0-9, a-z, A-Z en de symbolen in de volgende tabel.

Als u niet zeker weet of voor uw netwerk controle nodig is, klikt u hier.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |