### אימות

אימות מוודא את זהות המשתמש או ההתקן לפני מתן הרשאת גישה לרשת.

אימות אינו זהה להצפנה. עם זאת, ניתן להשתמש באימות יחד עם הצפנה.

בחר את שיטת האימות שבשימוש ברשת האלחוטית:

- מערכת פתוחה (ללא אימות): בחר באפשרות זו אם הרשת האלחוטית אינה דורשת אימות.
- מפתח משותף: בחר באפשרות זו אם כל התקן ברשת משתמש במפתח WEP לגישה לרשת. במסך הבא תזין את מפתח ה- WEP שישמש את המדפסת לאימות.
- מפתח משותף-מראש: בחר בשיטת האימות 'מפתח משותף-מראש (EAP/PSK)' אם הרשת שברשותך משתמשת במפתח משותף-מראש, שנוצר בדרך כלל על-ידי משפט אימות. מפתח משותף-מראש משתמש בהצפנה מסוג Wi-Fi Protected Access‏ (WPA) לתקשורת אלחוטית ומציע אבטחה משופרת. ניתן למצוא את משפט האימות בתיבת הדו-שיח 'מאפיינים' או 'הגדרות' בכלי השירות המקוון של נקודת הגישה, השער או הנתב. משפט האימות צריך לכלול בין 8 ל-63 תווים. התווים החוקיים לשימוש במשפט אימות הם 0-9, a-z‏, A-Z וערכת הסימנים המופיעה בטבלה להלן.

אם אינך בטוח אם הרשת משתמשת באימות, לחץ כאן.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |