### Vezeték nélküli beállítások

A hálózat neve (SSID) azonosítja a vezeték nélküli hálózatot. Egy hálózaton elhelyezkedő vezeték nélküli eszközöknek ugyanavval a hálózati névvel kell rendelkezniük.

##### Hálózat neve (SSID)

Adja meg a vezeték nélküli hálózat nevét.

A hálózat neve maximum 32 alfanumerikus karakter hosszúságú lehet (a szóközöket is beleértve). A hálózat neve érzékeny a kis és nagybetűre. Például, ha a „Sajat halozat” a pontos megnevezés, akkor a „sajat halozat” formában megadott név hibát eredményez.

Ha nem ismeri pontosan a saját hálózatának a vezeték nélküli hálózatnevét, akkor kattintson ide.

##### Kommunikációs üzemmód

Infrastruktúra: Válassza ezt, ha a nyomtatót egy olyan vezeték nélküli hálózatra telepíti, amely egy vezeték nélküli hozzáférési pontot (WAP) alkalmaz vezeték nélküli hálózati hubként , útválasztóként vagy átjáróként.

Ad hoc: Válassza ezt, ha a nyomtatót egy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakoztatja a vezeték nélküli hozzáférési pont (WAP) alkalmazása nélkül. Ezt a fajta csatlakozást hívják „peer-to-peer”-csatlakozásnak.