### Configuración inalámbrica

Un nombre de red (SSID) identifica una red inalámbrica. Todos los dispositivos de la red deben tener el mismo nombre de red.

##### Nombre de red (SSID)

Introduzca el nombre de red de la red inalámbrica.

El nombre de red puede tener un máximo de 32 caracteres alfanuméricos (incluidos los espacios). En los nombres de red se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si “Mi red” es el nombre de red correcto, al introducir el nombre de red “mi red” se producirá un error.

Si no conoce el nombre correcto de la red inalámbrica, haga clic aquí.

##### Modo de comunicación

Infraestructura: Seleccione esta opción si desea instalar la impresora en una red inalámbrica que utiliza un punto de acceso inalámbrico (WAP), como un concentrador de red inalámbrica, un direccionador o una pasarela.

Ad hoc: Seleccione esta opción si desea conectar la impresora mediante una conexión inalámbrica sin utilizar un punto de acceso inalámbrico (WAP). Este tipo de conexión se denomina también “de igual a igual”.