### Аутентификация

В процессе аутентификации для предоставления пользователю или устройству доступа к сети проверяется их подлинность.

Процесс аутентификации является отличным от шифрования процессом. Однако аутентификация может использоваться совместно с шифрованием.

Выберите способ аутентификации, используемый в существующей беспроводной сети:

- Открытая система (без аутентификации). Если в существующей беспроводной сети аутентификация не требуется, выберите этот параметр.
- Общий ключ. Если для доступа к сети каждым устройством используется ключ WEP, выберите этот параметр. На следующем экране можно указать ключ WEP, который будет использоваться принтером для аутентификации.
- Общий ключ по умолчанию. Если в существующей сети используется общий ключ по умолчанию, сформированный с помощью контрольной фразы, выберите выполнение аутентификации типа 'Общий ключ по умолчанию (EAP/PSK)'. При использовании общего ключа по умолчанию также используется шифрование защищенного доступа Wi-Fi (Wi-Fi Protected Access - WPA) для выполнения беспроводного взаимодействия и поддержки усовершенствованной защиты. Контрольную фразу можно узнать в диалоговом окне 'Свойства' или 'Параметры' программного обеспечения для используемого устройства точки доступа, шлюза или маршрутизатора. Длина контрольной фразы должна быть от 8 до 63 символов. Действительными для контрольной фразы являются следующие символы: 0-9, a-z, A-Z, а также набор символов, указанный в следующей таблице.

Если неизвестно, используется ли аутентификация в существующей сети, щелкните на этой ссылке.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |