### Kimlik Doğrulama

Kimlik Doğrulama, ağa erişim izni vermeden önce kullanıcının veya aygıtın kimliğini doğrular.

Kimlik doğrulama şifrelemeyle aynı şey değildir. Bununla birlikte, kimlik doğrulama şifrelemeyle bir arada kullanılabilir.

Kablosuz ağınızda kullanılan kimlik doğrulama yöntemini seçin:

- Açık Sistem (Kimlik Doğrulama Yok): Kablosuz ağınız kimlik doğrulama gerektirmiyorsa bunu seçin.
- Önceden Paylaştırılmış Anahtar: Ağınızda genellikle bir parola tarafından oluşturulan önceden paylaştırılmış bir anahtar kullanılıyorsa, Önceden Paylaştırılmış Anahtar (EAP/PSK) kimlik doğrulamasını seçin. Önceden Paylaştırılmış Anahtar, kablosuz iletişim için Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA) şifrelemesi kullanır ve yüksek düzeyde güvenlik sağlar. Parolayı erişim noktası, ağ geçidi veya yönlendirici çevrimiçi yardımcı programınızın 'Özellikler' veya 'Ayarlar' iletişim kutusundan edinebilirsiniz. Parola 8 - 63 karakter uzunluğunda olmalıdır. Parolada kullanılabilen geçerli karakterler 0-9, a-z, A-Z (Türkçe'ye özgü karakterler kullanılamayabilir) ve aşağıdaki tabloda görülen simgelerdir.
- Paylaşılan Anahtar: Ağdaki tüm aygıtlar ağa erişim için bir WEP anahtarı kullanıyorsa bunu seçin. Bir sonraki ekranda, yazıcının kimlik doğrulama için kullanacağı WEP anahtarını gireceksiniz.

Ağınızda kimlik doğrulama kullanıldığından emin değilseniz, burayı tıklatın.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |