### Drahtlose Einstellungen

Ein Netzwerkname (SSID) identifiziert ein drahtloses Netzwerk. Alle drahtlosen Geräte in einem Netzwerk müssen den gleichen Netzwerknamen (SSID) haben.

##### Netzwerkname (SSID)

Geben Sie den Netzwerknamen für Ihr drahtloses Netzwerk ein.

Der Netzwerkname kann bis zu 32 alphanumerischen Zeichen lang sein (Leerzeichen eingeschlossen). Bei einem Netzwerknamen muss auf Groß- und Kleinschreibung geachtet werden. Wenn z.B. "Mein Netzwerk" der richtige Netzwerkname ist, erscheint bei der Eingabe von "mein netzwerk" eine Fehlermeldung.

Wenn Sie den richtigen Namen des drahtlosen Netzwerks nicht kennen, klicken Sie hier.

##### Kommunikationsmodus

Infrastruktur: Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Drucker an ein drahtloses Netzwerk anschließen möchten, das einen Wireless Access Point (WAP), wie z.B. einen Hub, einen Router, oder ein Gateway verwendet.

Ad-hoc: Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Drucker über eine drahtlose Verbindung ohne die Verwendung eines Wireless Access Point (WAP) anschließen möchten. Dieser Verbindungstyp wird auch Peer-to-Peer genannt.