### Configurações sem fio

O nome de rede (SSID) identifica uma rede sem fio. Todos os dispositivos sem fio na rede devem ter o mesmo nome de rede.

##### Nome de rede (SSID)

Digite o nome da rede sem fio.

O nome de rede pode ter até 32 caracteres alfanuméricos (incluindo espaços). Esse nome diferencia maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, se “Minha Rede” for o nome correto, digitá-lo como “minha rede” resulta em erro.

Se você não souber o nome correto da rede sem fio, clique aqui.

##### Modo de comunicação

Infra-estrutura: Selecione se estiver colocando a impressora em uma rede sem fio que usa um WAP (Wireless Access Point), como um hub de rede sem fio, roteador ou gateway.

Ad hoc: Selecione se estiver conectando-se à impressora com uma conexão sem fio sem usar um WAP. Esse tipo de conexão também é chamado de “ponto a ponto”.