Assistant d'installation d'imprimantes réseau HP

### Glossaire

## A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

## -A-

Adresse IP
Adresse Protocole Internet. Attribuée par un administrateur réseau, l'adresse IP (Protocole Internet) identifie de manière unique chaque périphérique présent sur un réseau TCP/IP. Généralement attribuée par un administrateur réseau, une adresse IP consiste en un nombre de quatre octets (32 bits) de la forme n.n.n.n, n étant un nombre compris entre 0 et 255.
Si un serveur d'impression HP Jetdirect n'a toujours pas reçu d'adresse IP correcte deux minutes après sa mise sous tension, il s'attribue automatiquement une adresse IP par défaut (192.0.0.192). Bien que pouvant ne pas être une adresse correcte pour un réseau donné, cette adresse IP par défaut peut être utilisée pour identifier une nouvelle imprimante (ou appareil All-in-One). Toutefois, vous devez affecter à l'imprimante une adresse IP correcte pour lui permettre de fonctionner correctement sur un réseau TCP/IP. Si l'adresse IP par défaut est attribuée à plusieurs imprimantes de la liste, fiez-vous à l'adresse matérielle pour identifier l'imprimante à installer.

Adresse IPX
Adresse Internet Packet Exchange. Une adresse IPX (Internet Packet Exchange) identifie de manière unique un périphérique présent sur un réseau IPX/SPX. Une adresse IPX se compose d'un numéro de réseau et de l'adresse matérielle LAN du périphérique (par exemple, 00012345:001083AA42B7).
L'adresse IPX d'une imprimante connectée au réseau via HP Jetdirect est configurée automatiquement lorsque le périphérique est raccordé au réseau et mis sous tension.

Adresse matérielle
Voir Adresse matérielle, adresse MAC ou adresse de station.

Adresse matérielle, adresse MAC ou adresse de station
Une adresse matérielle, également appelée une adresse MAC (Media Access Control) ou adresse de station, est une adresse de niveau liaison qui identifie de façon unique chaque nœud ou périphérique présent sur un réseau. Conformément aux normes réseau IEEE 802.3, cette adresse se compose d’un nombre hexadécimal à 12 chiffres (par exemple : 001083123ABC). L'adresse matérielle est attribuée par le fournisseur de l'appareil.
HP attribue à chaque serveur d'impression HP Jetdirect une adresse matérielle unique. Pour connaître l’adresse matérielle de votre serveur d'impression HP Jetdirect, il vous suffit d’imprimer une page de configuration HP Jetdirect. Pour les serveurs d'impression HP Jetdirect externes, l'adresse figure également sur une étiquette collée sur le serveur d'impression.

ARP
Address Resolution Protocol. ARP est un protocole TCP/IP utilisé pour convertir une adresse IP en une adresse physique (appelée adresse DLC), telle qu'une adresse Ethernet. Un hôte souhaitant obtenir une adresse physique envoie une demande ARP sur le réseau TCP/IP. L'hôte sur le réseau dont l'adresse IP correspond à celle indiquée dans la requête répond avec son adresse matérielle physique.

Authentification
L’authentification est une stratégie de sécurisation des réseaux sans fil. Les périphériques d’un réseau doté d’une procédure d’authentification utilisent une clé partagée comme mot de passe et communiquent exclusivement avec les périphériques qui connaissent la clé. Contrairement à la procédure WEP, l’authentification ne crypte pas les données échangées par des périphériques sans fil. Et ce, même si les procédures d’authentification et WEP interviennent parfois de pair. Les clés d’authentification et les clés WEP peuvent être identiques.

Haut du document

## -B-

Bindery
Une bindery est une base de données Novell NetWare utilisée exclusivement par les serveurs de fichiers NetWare 3.x et pouvant être émulée par les serveurs de fichiers NetWare 4.x et 5.0. Une bindery est une base de données à deux dimensions contenant des objets qui représentent des ressources réseau, telles que des imprimantes. Depuis NetWare 4.x, une base de données hiérarchique (NDS pour Novell Directory Services) remplace la bindery.

BootP
Protocole d'amorçage utilisé pour télécharger automatiquement une adresse IP et d'autres paramètres TCP/IP à partir d'un serveur de réseau. Lorsque l'imprimante (ou appareil All-in-One) est mise sous tension, le serveur d'impression HP Jetdirect envoie une demande d'amorçage. S’il est convenablement configuré, le serveur BootP répond en transmettant les paramètres TCP/IP au serveur d'impression HP Jetdirect à travers le réseau. Voir aussi DHCP.

Haut du document

## -C-

Câble USB
Un câble USB (Universal Serial Bus) est un câble utilisé pour les connexions directes.

Clé pré-partagée
Démarre l'authentification EAP/PSK qui utilise le cryptage WPA pour des fonctions de sécurité améliorée lors de l'accès au réseau.

Clé WEP
Une clé WEP ou “ clé de cryptage ” est une séquence de caractères alphanumériques ou de valeurs numériques hexadécimales. Une fois que vous avez créé une clé WEP, mémorisez-la ou conservez-la dans un endroit sûr. Si vous perdez une clé WEP, vous risquez de ne pas pouvoir la retrouver. Une clé WEP comporte 64 ou 128 bits. Les premiers 24 bits de la clé sont attribués automatiquement. L’auteur d’une clé WEP lui attribue les bits restants (40 bits pour une clé à 64 bits ou 104 bits pour une clé à 128 bits).
Pour créer une clé WEP, procédez comme suit selon qu’il s’agit d’une clé WEP alphanumérique ou hexadécimale et selon le nombre de bits dont elle se compose :

Type | Bits | Tapez une chaîne de...
--- | --- | ---
alphanumérique | 64 | Cinq caractères alphanumériques
128 | Treize caractères alphanumériques
hexadécimale | 64 | Dix chiffres hexadécimaux
128 | Vingt-six chiffres hexadécimaux

Concentrateur réseau sans fil
Voir Point d'accès sans fil (WAP).

Configuration requise

- Système :
  - Système d'exploitation : Windows 95/98, Windows Me, Windows NT 4.0 ou Windows 2000
    Pour les réseaux Microsoft : l'ordinateur doit exécuter le protocole Microsoft IP ou IPX et les services client.
- Affichage
  - Résolution d'écran : VGA (640 x 480) au minimum
  - Couleurs : 256 au minimum
  Remarque : La procédure de détection d'imprimante peut varier considérablement en fonction de la vitesse du système et de la taille du réseau.
- Imprimantes
  - Les imprimantes doivent être connectées au réseau par le biais d'un serveur d'impression HP Jetdirect pris en charge. Pour obtenir la liste des serveurs d'impression et des solutions HP Jetdirect actuellement pris en charge, consultez le site Web HP (http://www.hp.com/go/support).
  - L'utilitaire d'installation peut s'utiliser avec les imprimantes HP et celles d'autres constructeurs, à condition que les pilotes d'imprimante soient compatibles avec le logiciel HP Moniteur du port employé par cet utilitaire et qu'ils prennent en charge le format de fichier d'installation d'imprimante Microsoft (.INF).
- Partage
  - Cet assistant prend en charge le partage d'imprimante sous Windows XP, Windows NT 4.0 et Windows 2000.
  - Pour activer le partage d'imprimante, il faut que le service serveur soit activé sur le système.

Contexte NDS
Le contexte NDS (Novell Directory Services) d'un objet est le nom de son chemin (ou son emplacement) dans une arborescence de répertoires NDS. De même qu'une structure de répertoires, de sous-répertoires et de fichiers, un contexte d'objet NDS spécifie une hiérarchie d'objets conteneur où se trouve l'objet en question. Toutefois, le nom de chemin d'un objet NDS est habituellement spécifié depuis l'objet jusqu'à la racine de l'arborescence de répertoires. Lorsque vous entrez le contexte d'un objet, vous pouvez utiliser le format détaillé ou le format succinct.
Par exemple, si le contexte de l'imprimante mon_imprimante est mon_service.mon_entreprise :

- L'entrée de cette imprimante sous forme détaillée est : OU = mon_service. O = mon_entreprise (OU, acronyme de Organizational Unit (unité organisationnelle), représente un conteneur de type unité d'organisation et O un conteneur de type Organisation).
- L'entrée succincte est : mon_service.mon_entreprise.

Conventions d'affectation de noms d'objet NetWare
Les noms des objets NetWare serveur d'impression, imprimante et file d'attente d'impression se composent uniquement de caractères ASCII codés sur 7 bits (les 127 premiers). Respectez les règles suivantes :

- Les lettres de A à Z, majuscules seulement, sont autorisées.
- Les chiffres de 0 à 9 sont autorisés.
- Certains caractères spéciaux, tels que le signe de soulignement (_), les parenthèses ( ) ou le tiret (-), sont autorisés.
- N'utilisez pas les caractères spéciaux suivants : * [ ] | \ / ? < > , " : ; ou espaces.
- Le point (.), le signe plus (+) et le signe égal (=) ne peuvent être utilisés que précédés d'une barre oblique inverse (\).

Conventions d'affectation de noms de partage
Selon les recommandations de Microsoft, les noms de partage sont limités aux caractères ASCII codés sur 7 bits (les 127 premiers). Les espaces sont interdits. Respectez les règles suivantes :

- Les lettres majuscules de A à Z sont autorisées.
- Les lettres minuscules de a à z sont autorisées.
- Les chiffres de 0 à 9 sont autorisés.
- Vous pouvez utiliser certains caractères spéciaux : $ % ' - _ @ ~ ` ! ( ) { } . ^ # & + , ; = [ ]

Conventions d'affectation de noms d'imprimante
Pour attribuer un nom à une imprimante (ou appareil All-in-One), observez les règles suivantes :

- Ne dépassez pas 31 caractères.
- Les lettres majuscules de A à Z sont autorisées.
- Les lettres minuscules de a à z sont autorisées.
- Les chiffres de 0 à 9 sont autorisés.
- Evitez d'utiliser des caractères dont les codes ASCII sont inférieurs à 32 ou supérieurs à 127.
- N'employez pas de virgules (,).

Haut du document

## -D-

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol. Similaire à BootP dans la mesure où il télécharge automatiquement une adresse IP à partir d'un serveur de réseau. Toutefois, un serveur DHCP détient un nombre fixe d'adresses IP qu'il attribue dynamiquement aux périphériques demandeurs et se contente de prêter une adresse IP au serveur d'impression. Chaque fois que l'imprimante (ou appareil All-in-One) est éteinte, puis rallumée, rien ne garantit que le serveur d'impression HP Jetdirect reçoive toujours la même adresse IP, même si le serveur DHCP s'efforce de le faire.

Haut du document

## -E-

EAP/PSK
EAP/PSK (Extensible Authentication Protocol/Pre-Shared Key) est un protocole général d'authentification qui prend en charge la méthode d'authentification par clé pré-partagée.

Encapsulation IPX et types de trame
En tant que protocole de la couche réseau, IPX doit être transporté (ou encapsulé) par un protocole de liaison de données. Les protocoles de liaison de données permettent d'utiliser plusieurs types de trame. Le type d'une trame varie selon la façon dont les champs au sein de cette trame sont définis.

- Sur les réseaux Ethernet, quatre types de trame distincts permettent d’encapsuler les transmissions IPX : 802.3 RAW, 802.2, Ethernet II et Ethernet SNAP.
- Sur les réseaux Token Ring, deux types de trame distincts permettent d’encapsuler les transmissions IPX : Token Ring 802.2 et Token Ring SNAP.

Pour les serveurs d'impression HP Jetdirect fonctionnant sur un réseau Novell NetWare en mode Serveur de file d'attente, il est nécessaire de configurer un type de trame spécifique. Si l'option par défaut TYPE TRAME = AUTO est active sur le serveur d'impression HP Jetdirect, celui-ci se configure lui-même en fonction du premier type de trame détecté. De plus, il est possible de définir manuellement le type de trame d'un serveur d'impression HP Jetdirect (par exemple en utilisant le panneau de commande d'une imprimante, l'utilitaire Telnet, un serveur Web intégré ou un logiciel de gestion).

Dans le cas des serveurs d'impression HP Jetdirect qui fonctionnent en mode direct (impression homologue à homologue), il est possible d'utiliser différents types de trame sur le réseau si l'option TYPE TRAME = AUTO est active sur le serveur d'impression HP Jetdirect et si celui-ci ne s'est pas reconfiguré pour un type de trame Novell NetWare spécifique sur le même réseau.

Expression de passe
Combinaison de chiffres, de caractères et de symboles qui génère une clé pré-partagée pour des besoins d'authentification.

Haut du document

## -F-

Fichier CAB
Un fichier CAB possède une extension .cab. C’est un fichier unique créé pour contenir un nombre donné de fichiers compressés.

Fichier INF
Un fichier INF a une extension .inf et comporte des informations relatives à un périphérique. Il indique au programme d'installation le nom de l'appareil et les fichiers à copier ainsi que l'emplacement de destination.

Haut du document

## -G-

Haut du document

## -H-

Haut du document

## -I-

Impression client/serveur
Les ordinateurs client envoient des travaux d'impression à des ordinateurs serveur dédiés qui contrôlent l'utilisation de chaque imprimante (ou appareil All-in-One).

Impression d'une page de configuration (test) HP Jetdirect
Pour imprimer une page de configuration HP Jetdirect, reportez-vous aux instructions du guide d'installation de votre matériel HP Jetdirect ou à la documentation de votre imprimante. Si vous utilisez un serveur d'impression HP Jetdirect externe, appuyez sur le bouton Test, puis relâchez-le.

Impression homologue à homologue
Voir Mode direct IPX.

Haut du document

## -J-

Haut du document

## -K-

Haut du document

## -L-

Haut du document

## -M-

Masque de sous-réseau
Le masque de sous-réseau est le mécanisme qui permet de diviser un réseau TCP/IP en sous-réseaux. La division d’un réseau en sous-réseaux garantit une plus grande efficacité opérationnelle. La forme d'un masque de sous-réseau est semblable à celle d'une adresse IP : n.n.n.n, où n est un nombre compris entre 0 et 255. Généralement, si aucun masque de sous-réseau n'a été affecté à l'imprimante, c'est le masque de sous-réseau attribué à l’ordinateur qui est utilisé.
Lorsqu'il est appliqué à une adresse IP, le masque de sous-réseau spécifie la partie de l'adresse IP employée pour identifier le réseau/sous-réseau et la partie employée pour identifier les nœuds hôte individuels.

Mode de communication
Le mode de communication décrit le type de réseau et les protocoles (TCP/IP, IPX/SPX) qui seront utilisés pour communiquer avec cette imprimante.

Mode direct
Voir Mode direct IPX.

Mode direct IPX
Chaque ordinateur client est configuré pour envoyer ses travaux d'impression directement à une imprimante (ou appareil All-in-One). Aucun serveur dédié n'est utilisé pour contrôler les travaux d'impression envoyés à l'imprimante.

Mode Imprimantes distantes
En mode Imprimantes distantes, la fonction de serveur d'impression Novell NetWare est assurée par un ordinateur tandis que le serveur d'impression HP Jetdirect se comporte comme une simple imprimante. Le serveur d'impression HP Jetdirect maintient une liaison ouverte avec le serveur d'impression NetWare. Le serveur d'impression NetWare, qui exécute un logiciel propre à Novell, envoie les travaux d'impression à l'imprimante.

Mode Serveur de file d'attente
En mode Serveur de file d'attente, le serveur d'impression HP Jetdirect se substitue au serveur d'impression Novell NetWare. Le serveur d'impression HP Jetdirect accède aux files d'attente d'un serveur NetWare et copie les travaux d'impression vers l'imprimante. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser un ordinateur dédié exécutant le logiciel de serveur d'impression Novell NetWare.

Mot de passe Jetdirect
Un administrateur réseau définit et attribue un mot de passe Jetdirect pour restreindre l'accès aux paramètres de configuration du serveur d'impression HP Jetdirect. Les mots de passe Jetdirect sont attribués à l'aide d'une application de gestion de réseau (telle que HP Web Jetadmin) ou d'autres outils.

Haut du document

## -N-

NDS
Novell Directory Services. NDS (Novell Directory Services) est une base de données relationnelle qui organise logiquement les ressources réseau en tant qu'objets d’une structure hiérarchique de forme arborescente. Si vous possédez les droits appropriés, vous pouvez accéder à ces ressources réseau quel que soit leur emplacement physique. Les bases de données NDS remplacent la bindery Novell.

Nom de communauté SNMP
Un nom de communauté SNMP est un mot de passe indispensable dès lors qu’on utilise SNMP pour modifier la configuration d'une imprimante. Si une imprimante (ou appareil All-in-One) sélectionnée est protégée par un nom de communauté SNMP ou un mot de passe Jetdirect, un message vous invite à entrer le nom de communauté. Les noms de communauté corrects ont une longueur maximale de 255 caractères.
Remarque : Seuls les noms de communauté SNMP qui n'ont pas été attribués par défaut peuvent vous être demandés. Le nom de communauté SNMP peut être attribué par un administrateur réseau à l'aide d'une application de gestion (telle que HP Web Jetadmin) ou d'autres outils.

Nom d'hôte IP
Un nom d'hôte IP est un nom évocateur (ou facile à retenir) qui peut s'utiliser à la place de l'adresse IP de l'imprimante. Il peut s'employer si un serveur de noms a été configuré sur le réseau pour gérer les correspondances entre les noms d'hôte et les adresses IP. Si un nom d'hôte a été attribué et configuré sur l'imprimante (par exemple, imprimante1.marketing.com), vous pouvez spécifier le nom d'hôte pour identifier l'imprimante.

Nom de l'imprimante
Entrez un nom pour votre imprimante en respectant les conventions d'affectation de nom d'imprimante appropriées. Ce nom sera employé pour identifier l'icône de cette imprimante dans le dossier Imprimantes de votre système. Pour afficher le dossier Imprimantes, cliquez sur Démarrer sur le bureau de Windows, puis sélectionnez Paramètres et cliquez sur Imprimantes.

Nom de réseau
Un nom de réseau est une chaîne de caractères alphanumériques, avec distinction entre les minuscules et les majuscules, qui garantit un contrôle d’accès basique à un réseau sans fil. Le nom de réseau peut également s’appeler identifiant SSID (“ service set identifier ”).

Nom du port
La boîte de dialogue Nom du port s'affiche uniquement sous Windows NT et Windows 2000. Cette boîte de dialogue s'affiche uniquement si l’option Utiliser le nom du port par défaut n'est pas sélectionnée dans la boîte de dialogue Définition du mode de communication réseau et si le mode de communication IP ou IPX est sélectionné.

Vous pouvez y spécifier le nom du port réseau à créer pour l'installation de l'imprimante. Le nom du port identifie le port dans les propriétés de l'imprimante.

Les noms de port corrects comportent un maximum de 63 caractères, quels qu'ils soient. Le nom de chaque port doit être unique sur l’ordinateur. Le nom du port s'affiche sur l'écran de résumé et sur la page de test.

Haut du document

## -O-

Objet NDS
Un objet est une structure NDS qui stocke des informations sur les caractéristiques d'une ressource réseau. Un objet peut représenter un élément physique (par exemple, un utilisateur ou une imprimante) ou un élément logique (par exemple, un groupe ou une file d'attente d'impression). Les objets NDS vous aident à organiser et à gérer d'autres objets.

Objet file d'attente d'impression
Une file d'attente d'impression stocke les travaux d'impression jusqu'à ce qu'un serveur d'impression les transmette à une imprimante. Les objets file d'attente d'impression sont des représentations logiques de files d'attente d'impression, qui permettent de conserver des informations sur les propriétés de ces files d'attente, telles que les serveurs d'impression et les imprimantes associés à chaque file d’attente.

Objet imprimante
Sur les réseaux Novell NetWare, les objets imprimante sont des représentations logiques d'imprimantes physiques, qui permettent de conserver des informations sur les propriétés de ces imprimantes (par exemple, les files d'attente d'impression à desservir). Sur un réseau NetWare NDS, vous devez créer un objet imprimante pour chaque imprimante.

Objet serveur d'impression
Les serveurs d'impression sont des ordinateurs ou des périphériques, tels que les serveurs d'impression HP Jetdirect, dont la fonction consiste à récupérer les travaux d'impression stockés dans des files d'attente d'impression pour les transférer vers des imprimantes. Les objets serveur d'impression sont des représentations logiques de serveurs d'impression, qui permettent de conserver des informations sur les propriétés de chaque serveur d'impression, telles que les imprimantes à desservir.

Haut du document

## -P-

Paramètres HP Jetdirect par défaut définis en usine
Voir Réinitialisation à froid.

Partage de l'imprimante
Le partage d'imprimante permet à d'autres utilisateurs du réseau d'accéder à une même imprimante par le biais de cet ordinateur. Cet utilitaire d'installation ne prend en charge le partage d'imprimante que sous Windows 2000 et Windows NT 4.0. Pour activer le partage d'imprimante, il faut que le service serveur soit activé sur le système. Vous devez sélectionner l'une des deux options suivantes :

- Non partagée : sélectionnez cette option pour configurer cet ordinateur pour l'impression homologue à homologue si vous ne souhaitez pas que d'autres utilisateurs du réseau accèdent à l'imprimante via cet ordinateur.
- Partagée : sélectionnez cette option pour configurer cet ordinateur comme serveur pour l'impression client/serveur. Les clients réseau seront dès lors autorisés à envoyer des travaux d'impression à l'imprimante par le biais de cet ordinateur.

Passerelle
Une passerelle est un routeur ou un ordinateur qui connecte deux réseaux dissemblables (par exemple, des réseaux ayant des protocoles de communication, des formats de données, des structures ou des architectures différents). Lorsque les réseaux sont divisés en sous-réseaux, les passerelles sont souvent utilisées pour isoler les sous-réseaux les uns des autres afin de contrôler l'activité réseau.
Sur les réseaux TCP/IP, un périphérique réseau est souvent configuré avec l'adresse IP de la passerelle la plus proche. En général, s'il n'y a pas de passerelles sur le réseau, c'est l'adresse IP de l’ordinateur qui est utilisée.
Pour plus d’informations, voir la rubrique Ajout d'imprimantes sur les grands réseaux IP.
Pour les réseaux sans fil, voir Point d'accès sans fil (WAP).

Passerelle par défaut
Voir Passerelle.

Pilotes
Voir Pilote d'imprimante, PCL ou Postscript.

Pilote d'imprimante
Un programme qui commande une imprimante. Lorsque vous imprimez un document, le pilote d'imprimante prend le contrôle, en alimentant de données l'imprimante à l'aide des commandes de contrôle appropriées. La plupart des systèmes d'exploitation sont équipés d’office des pilotes d'imprimante correspondant aux types d'imprimante les plus courants, mais vous devez les installer avant de pouvoir utiliser l'imprimante. Vous pouvez également télécharger des mises à jour de pilote à partir du site Web du constructeur de l'imprimante. Voir PCL ou Postscript.

Pilote d'imprimante PCL
Besoins d'impression généraux. Convient tout particulièrement à la plupart des applications de traitement de texte, de tableur et de présentation telles que Word, Excel et PowerPoint.

Pilote d'imprimante Postscript
Impression spécialisée. Convient tout particulièrement aux applications de P.A.O. et à celles qui intègrent des graphiques, telles que Photoshop, PageMaker et FrameMaker.

PING
Packet Internet Groper. Un utilitaire permettant de déterminer si une adresse IP spécifique est accessible. Il envoie un paquet à l'adresse spécifiée et attend une réponse. L'utilitaire PING est principalement utilisé pour le dépannage des connexions Internet. Il existe de nombreux logiciels PING publics et contributifs pour les ordinateurs personnels.

Point d'accès sans fil (WAP)
Un point d'accès sans fil (WAP) est un appareil qui permet à d’autres appareils (par exemple, des ordinateurs et des imprimantes) présents sur un même réseau d’infrastructure sans fil de communiquer entre eux. On désigne également un point d'accès sans fil (WAP) par “ station de base. ”

Profil sans fil
Un profil sans fil est un ensemble de paramètres de réseau sans fil qui s’applique à un réseau sans fil donné. Par exemple, une carte LAN sans fil peut avoir un profil donné pour un réseau domestique et un autre profil pour un réseau de bureau. Lors de l’installation d’un appareil sur un réseau, assurez-vous de sélectionner le profil approprié.

Haut du document

## -Q-

Haut du document

## -R-

Réinitialisation à froid
Avant de procéder à une réinitialisation à froid, il est recommandé d'imprimer une page de configuration (test) pour l’imprimante et le serveur d'impression Jetdirect.
Pour réinitialiser un serveur d'impression HP Jetdirect externe et restaurer ses paramètres usine par défaut, débranchez son cordon d’alimentation, puis appuyez sur son bouton Test pendant que vous rebranchez le cordon d'alimentation. Attendez que le serveur d’impression se réinitialise.
Pour réinitialiser un serveur d'impression HP Jetdirect interne, effectuez une réinitialisation à froid de l’imprimante (ou appareil All-in-One) et attendez la réinitialisation du serveur d'impression. (Pour la plupart des modèles d'imprimante HP LaserJet, appuyez sur le bouton Reprise du panneau de commande de l'imprimante pendant la mise sous tension. Pour les autres imprimantes, consultez le manuel concerné.)
ATTENTION : La réinitialisation de votre imprimante risque d'effacer tous les paramètres d'imprimante que vous avez définis.

Réseau ad hoc
Type de réseau sans fil au sein duquel les périphériques communiquent entre eux directement plutôt que par le biais d’un point d'accès sans fil (WAP). Les réseaux ad hoc sont généralement simples et de petite envergure (par exemple, deux PC sans fil ou un PC sans fil et une imprimante sans fil). Les performances de ces types de réseaux commencent à se dégrader dès lors que le nombre de périphériques connectés dépasse six. Les réseaux ad hoc sont également appelés réseaux homologue à homologue, IBSS (independent basic service stations) ou réseaux sans fil à connexion directe.

Réseau d’infrastructure
Type de réseau sans fil au sein duquel les périphériques communiquent entre eux par le biais d'un point d'accès sans fil (WAP), tel qu’un concentrateur pour réseau sans fil, un routeur ou une passerelle.

Réseau homologue à homologue
Voir Réseau ad hoc.

Réseau local
Un réseau local est un réseau qui ne s'étend pas au-delà de routeurs ou de passerelles. Si votre ordinateur et votre imprimante (ou appareil All-in-One) sont connectés en réseau local, ils sont par conséquent connectés au même segment du câble réseau.

Routeur
Pour un réseau sans fil, voir Point d'accès sans fil (WAP).

Haut du document

## -S-

Serveur de noms
Un serveur de noms est un ordinateur du réseau qui établit les correspondances (opération également appelée résolution de noms) entre les noms d'hôte (noms d’ordinateurs ou de serveurs d’impression) et les adresses IP. Un serveur DNS (Domain Name System) et un serveur WINS (Windows Internet Name Service) sont des exemples de serveurs de noms.

Serveur d'impression
Voir Serveur d'impression HP Jetdirect.

Serveur d'impression HP Jetdirect
Les serveurs d'impression HP Jetdirect sont des matériels réseau Hewlett-Packard qui connectent des imprimantes directement à un réseau. Les connexions réseau directes permettent de choisir avec souplesse le lieu d'installation des imprimantes (ou appareil All-in-One) et d'optimiser leurs performances.
Les cartes de serveur d'impression HP Jetdirect interne sont utilisées avec les imprimantes HP équipées de logements d'entrée/sortie. Certains serveurs d'impression HP Jetdirect externes peuvent être utilisés avec la plupart des imprimantes dotées d'un port parallèle, alors que d'autres serveurs d'impression HP Jetdirect peuvent être employés avec quasiment toute imprimante dotée d’un port USB. Les deux types de serveurs d'impression sont compatibles avec toutes les topologies et tous les protocoles réseau les plus répandus.

Serveur d'impression Jetdirect
Voir Serveur d'impression HP Jetdirect.

Sous-réseau
Une partie d'un réseau qui partage un composant d'adresse commun. Sur les réseaux TCP/IP, les sous-réseaux constituent l’ensemble des périphériques dont les adresses IP ont le même préfixe. Par exemple, tous les périphériques dont les adresses IP commencent par 100.100.100. constituent un même sous-réseau. La division d'un réseau en sous-réseaux se justifie pour des raisons de sécurité et de performances. Les réseaux IP sont divisés à l'aide d'un masque de sous-réseau.

Haut du document

## -T-

Haut du document

## -U-

Haut du document

## -V-

Volume NetWare
Les volumes sont des partitions logiques formatées en vue d'une utilisation au plus haut niveau d'un système de fichiers NetWare. Les serveurs NetWare sont divisés en un ou plusieurs volumes. Chaque volume peut être divisé en répertoires contenant des sous-répertoires ou des fichiers. Pour les utilisateurs, un volume se présente comme un disque dur dans un système autonome. Dans NetWare NDS, un volume peut résider sur un seul disque dur ou englober plusieurs disques durs.

Haut du document

## -W-

WEP
WEP (Wired Equivalent Privacy) est un protocole de sécurité qui crypte les données transmises sur ondes radio entre deux périphériques sans fil. WEP code les données qui transitent sur le réseau pour les rendre indéchiffrables par des tiers non autorisés. Seuls les périphériques qui partagent les mêmes paramètres WEP que ceux de l’imprimante peuvent communiquer avec elle.

WPA (Wi-Fi Protected Access)
Norme Wi-Fi conçue pour améliorer les fonctions de sécurité du cryptage WEP. La norme WPA a amélioré le cryptage des données et utilise l'authentification via le protocole d'authentification extensible (EAP/PSK)

Haut du document

## -X-

Haut du document

## -Y-

Haut du document

## -Z-

Haut du document