Průvodce instalací síťové tiskárny HP

### Slovníček

## A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z

## -A-

Adresa IP
Adresa internetového protokolu. Adresa IP (internetového protokolu) jednoznačně identifikuje jednotlivá zařízení v síti TCP/IP a je přiřazována správcem sítě. Sestává ze 4-bajtového čísla (32 bitů) ve formátu n.n.n.n, kde n je číslo od 0 do 255. Adresa je obvykle přidělena správcem sítě.
Je-li tiskový server HP Jetdirect zapnut a není nakonfigurován platnou adresou IP během dvou minut, přidělí se mu automaticky výchozí adresa IP (192.0.0.192). Tato výchozí adresa IP nemusí být pro danou síť platná, ale lze ji použít ke zjištění nové tiskárny (nebo zařízení All-in-One). Pro správný provoz v síti TCP/IP musíte ovšem zadat platnou adresu IP. Pokud existuje více tiskáren s výchozí adresou, rozlišíte správnou tiskárnu pomocí její hardwarové adresy.

Adresa IPX
Adresa Internet Packet Exchange. Adresa IPX jednoznačně identifikuje zařízení v síti IPX/SPX. Adresa IPX se skládá z čísla sítě a hardwarové adresy LAN pro zařízení (například 00012345:001083AA42B7).
V případě tiskáren připojených k tiskovému serveru HP Jetdirect se adresa IPX nastaví automaticky, jakmile se zařízení připojí k síti a zapne.

ARP
(Address Resolution Protocol). ARP (protokol převodu adres) je protokol TCP/IP používaný k převádění adres IP na fyzické adresy (nazývané adresy DLC), jako je například adresa Ethernet. Hostitel požadující získání fyzické adresy odešle požadavek ARP do sítě TCP/IP. Hostitel v síti, který má požadovanou adresu IP, jako odpověď odešle vlastní fyzickou hardwarovou adresou.

Na začátek dokumentu

## -B-

Bezdrátový přístupový bod (WAP)
Bezdrátový přístupový bod (WAP) je zařízení, pomocí něhož spolu komunikují zařízení (například počítače a tiskárny) v infrastruktuře bezdrátové sítě. Bod WAP se také označuje jako “základnová stanice”.

Bezdrátový síťový rozbočovač
Viz Bezdrátový přístupový bod (WAP).

Brána
Brána je směrovač nebo počítač, který spojuje dvě sítě různého typu (například sítě s různými komunikačními protokoly, rozdílným formátováním dat, strukturami nebo architekturou). Jsou-li sítě rozděleny do podsítí, brány se často používají k izolování jedné sítě od druhé za účelem řízení provozu sítě.
Na sítích TCP/IP je na každém zařízení sítě obvykle nakonfigurována adresa IP nejbližší brány. Pokud v síti nejsou žádné brány, obvykle se použije adresa IP počítače.
Další informace: Přidávání tiskáren v rozsáhlých sítích IP.
Bezdrátové sítě, viz: Bezdrátový přístupový bod (WAP).

BootP
Protokol Bootstrap používaný pro automatické načtení adresy IP a dalších parametrů TCP/IP ze síťového serveru. Po zapnutí tiskárny (nebo zařízení All-in-One) odešle tiskový server HP Jetdirect požadavek boot. Je-li server BootP správně nastaven, prostřednictvím sítě odešle parametry na tiskový server Jetdirect. Viz také DHCP.

Na začátek dokumentu

## -C-

Na začátek dokumentu

## -D-

Databáze Bindery
Databáze Bindery je databáze systému Novell NetWare používaná výhradně souborovými servery NetWare 3.x a lze ji emulovat souborovými servery NetWare 4.x a 5.0. Databáze Bindery je charakterizována jako jednoduchá databáze objektů, které představují prostředky sítě (například tiskárny). Pro systém NetWare 4.x byla jako náhrada databáze Bindery vytvořena hierarchická databáze (NDS – Novell Directory Services).

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol DHCP je podobný protokolu BootP, protože umožňuje automatické načtení IP adresy ze síťového serveru. Servery DHCP však udržují fond adres IP, které se dynamicky přiřazují zařízením odesílajícím požadavky, a tiskovému serveru adresy IP pouze zapůjčují. Vždy když tiskárnu (nebo zařízení All-in-One) vypnete a zapnete, může se stát, že tiskovému serveru Jetdirect bude přiřazena jiná adresa IP, i když se o to server DHCP pokusí.

Na začátek dokumentu

## -E-

EAP/PSK
Protokol rozšířeného ověřování / předsdílený klíč (EAP/PSK - Extensible Authentication Protocol/Pre-Shared Key) je obecný ověřovací protokol, který podporuje metodu ověřování s využitím předsdíleného klíče.

Na začátek dokumentu

## -F-

Na začátek dokumentu

## -G-

Na začátek dokumentu

## -H-

Hardwarová adresa
Viz Hardwarová adresa LAN, MAC nebo adresa stanice

Heslo Jetdirect
Heslo Jetdirect je přiděleno správcem sítě z důvodu omezení přístupu ke konfiguračním parametrům tiskového serveru HP Jetdirect. Hesla Jetdirect jsou přiřazována správcem sítě pomocí aplikace pro správu (například HP Web Jetadmin) nebo jiných nástrojů.

Na začátek dokumentu

## -CH-

Na začátek dokumentu

## -I-

Na začátek dokumentu

## -J-

Na začátek dokumentu

## -K-

Kabel USB
Kabel USB (Universal Serial Bus) je běžným prostředkem k přímému připojení.

Klíč WEP
Klíč WEP neboli “šifrovací klíč” je řetězec alfanumerických nebo šestnáctkových znaků. Po vytvoření klíče WEP si tento klíč musíte zapamatovat nebo si jej uložit na bezpečném místě. Případná ztráta klíče WEP bud pravděpodobně nenávratná. Klíč WEP má délku buď 64, nebo 128 bitů. Prvních 24 bitů klíče je vyplněno automaticky. Při vytváření klíče WEP osoba vytvářející klíč zadá zbývající bity (40 bitů v případě 64-bitového klíče nebo 104 bitů v případě 128-bitového klíče).
Chcete-li vytvořit klíč WEP, zadejte následující parametry v závislosti na jeho délce a na tom, zda je klíč alfanumerický nebo šestnáctkový:

Typ | Bity | Zadávaný řetězec
--- | --- | ---
alfanumerický | 64 | pět alfanumerických znaků
128 | třináct alfanumerických znaků
šestnáctkový | 64 | deset šestnáctkových číslic
128 | dvacet šest šestnáctkových číslic

Kontext, NDS
Kontext NDS (Novell Directory Services) objektu se skládá z jeho cesty (nebo umístění) ve stromu adresáře NDS. Podobně jako ve struktuře adresáře, podadresáře a souboru, kontext objektu NDS stanovuje hierarchii objektů, ve kterých je objekt umístěn. Cesta pro objekt NDS je obvykle stanovena od objektu ke kořenu stromu adresáře. Pro zadání kontextu objektu lze použít formát s typem či bez typu.
Pokud je kontext tiskárny mojetiskarna například mojeoddeleni.mojespolecnost:

- Plně kvalifikovaný kontext s typem: OU=mojeoddeleni.O=mojespolecnost (kde OU je kontejner organizační jednotky a O kontejner organizace.)
- Zadání bez typu je: mojeoddeleni.mojespolecnost.

Konvence pro používání názvů, název sdílení
Na základě doporučení společnosti Microsoft jsou názvy omezeny na znaky 7bitové sady ASCII (prvních 127 znaků). Mezery nejsou povoleny. Postupujte podle těchto pravidel:

- Velká písmena A až Z.
- Malá písmena a až z.
- Číslice 0 až 9.
- Omezené zvláštní znaky: $ % ' - _ @ ~ ` ! ( ) { } . ^ # & + , ; = [ ]

Konvence pro používání názvů, objekty NetWare
Tento program omezuje názvy objektů tiskového serveru NetWare, tiskáren a tiskových front na znaky ze sedmibitové sady ASCII (prvních 127 znaků). Postupujte podle těchto pravidel:

- Velká písmena A až Z.
- Číslice 0 až 9.
- Některé speciální znaky, jako je znak podtržení _, závorek ( ) nebo pomlčky -.
- Nepoužívejte tyto speciální znaky: * [ ] | \ / ? < > , " : ; a mezery.
- Znaky tečka (.), plus (+) a rovná se (=) mohou být použity pouze v případě, že jim předchází znak zpětného lomítka (\).

Názvy tiskové fronty mohou mít nejvýše 47 znaků.

Konvence pro používání názvů, tiskárna
Při pojmenování tiskárny (nebo zařízení All-in-One) se řiďte těmito pokyny:

- Nepoužívejte název delší než 31 znaků.
- Velká písmena A až Z.
- Malá písmena a až z.
- Číslice 0 až 9.
- Nepoužívejte znaky, které mají hodnotu ASCII menší než 32 nebo větší než 127.
- Nepoužívejte znak čárky (,).

Na začátek dokumentu

## -L-

Na začátek dokumentu

## -M-

Maska podsítě
Maska podsítě je mechanismus používaný k rozdělení sítě TCP/IP na podsítě (pokud se systém podsítí používá). Rozdělení na podsítě umožňuje efektivnější využití rozsáhlé sítě. Formát masky podsítě je podobný formátu adresy IP: n.n.n.n, kde n je číslo od 0 do 255. Pokud nebyla přiřazena maska podsítě, používá se většinou maska podsítě přiřazená počítači.
Použije-li se maska podsítě na adresu IP, vyznačí část adresy IP použitou k určení sítě či podsítě a část použitou k určení jednotlivých hostitelských uzlů.

Místní síť
Místní síť je počítačová síť, která nesahá za směrovače nebo brány. Pokud jsou počítač a tiskárna (nebo zařízení All-in-One) zapojeny do místní sítě, potom jsou zapojeny ke stejnému kabelovému segmentu sítě.

Na začátek dokumentu

## -N-

Nastavení od výrobce, HP Jetdirect
Viz Studený reset.

Název hostitele IP
Název hostitele IP je jednoduchý, snadno rozpoznatelný název, který lze použít místo adresy IP tiskárny. Lze jej použít, pokud názvový server v síti byl nastaven tak, aby mapoval názvy hostitelů k odpovídajícím adresám IP. Pokud byl tiskárně přidělen a nakonfigurován název hostitele (například tiskarna1.marketing.com), lze jej použít k určení tiskárny.

Název komunity SNMP
Název komunity SNMP představuje heslo, které je nutné zadat v případě změny konfigurace tiskárny pomocí protokolu SNMP. Jestliže byla vybraná tiskárna (nebo zařízení All-in-One) chráněna názvem komunity SNMP nebo heslem Jetdirect, budete vyzváni k zadání názvu komunity. Platné názvy komunity mohou obsahovat nejvýše 255 znaků.
Poznámka: Budete vyzváni pouze v případě, že byl přiřazen nestandardní název komunity pro nastavení objektu SNMP. Název komunity pro nastavení objektu SNMP může být přiřazen správcem sítě pomocí aplikace pro správu (například HP Web Jetadmin) nebo jiných nástrojů.

Název portu
Dialog Název portu se objevuje v systému Windows NT a Windows 2000. Tento dialog se zobrazí, jen pokud políčko “Použít výchozí název portu” není zaškrtnuto v dialogovém okně Režim síťové komunikace a je-li zvolen komunikační režim IP nebo IPX.

Pro instalovanou tiskárnu lze zadat název síťového portu, který se má vytvořit. Název portu označuje port v dialogovém okně vlastnosti tiskárny.

Platné názvy portů mohou obsahovat nejvýše 63 libovolných znaků. Název portu na počítači musí být jednoznačný. Název portu se zobrazuje na přehledové obrazovce a zkušební stránce.

Název sítě
Název sítě je alfanumerický řetězec znaků, v němž se rozlišují velká a malá písmena a který poskytuje základní řízení přístupu k bezdrátové síti. Název sítě se označuje také jaké “SSID” (service set identifier).

Název tiskárny
Zadejte název tiskárny podle příslušné konvence pro pojmenování tiskáren. Tento název bude v systému použit k označení ikony tiskárny ve složce Tiskárny. Pokud chcete zobrazit složku Tiskárny, klepněte na tlačítko Start na Pracovní ploše systému Windows, vyberte položku Nastavení a klepněte na položku Tiskárny.

Názvový server
Názvový server je počítač v síti, který se používá k mapování neboli přeložení názvů hostitelů (názvů počítačů nebo tiskových serverů) na adresy IP. Příkladem názvových serverů jsou server DNS (Domain Name System) a server WINS (Windows Internet Name Service).

NDS
Novell Directory Services. NDS je relační databáze, která logicky uspořádává síťové prostředky jako objekty do hierarchické stromové struktury. Pokud máte příslušná oprávnění, můžete k těmto zdrojům sítě přistupovat nezávisle na jejich fyzickém umístění. Databáze NDS byla vytvořena jako náhrada databáze Novell Bindery.

Na začátek dokumentu

## -O-

Objekt (NDS)
Objekt je struktura NDS, která uchovává informace o vlastnostech prostředku sítě. Objekt může představovat fyzickou položku (jako je uživatel nebo tiskárna) nebo logickou položku (jako je skupina nebo tisková fronta). Objekty NDS pomáhají s organizací a správou jiných objektů.

Objekt tiskárny
V sítích Novell NetWare jsou objekty tiskáren logické reprezentace fyzických tiskáren a používají se k uchovávání informací o vlastnostech tiskárny (například obsluhované tiskové fronty). V síti NetWare NDS musí být objekt tiskárny vytvořen pro každou tiskárnu.

Objekt tiskové fronty
Tisková fronta uchovává tiskové úlohy, dokud je tiskový server neodešle na tiskárnu. Objekty tiskové fronty jsou logické reprezentace tiskových front a používají se ke správě informací o vlastnostech tiskové fronty, jako jsou tiskové servery a tiskárny přiřazené k obsluze fronty.

Objekt tiskového serveru
Tiskové servery jsou počítače nebo zařízení (například tiskové servery HP Jetdirect), které slouží k získání tiskové úlohy zařazené v tiskové frontě a odeslání na tiskárnu. Objekty tiskového serveru jsou logické reprezentace tiskových serverů a používají se ke správě informací o vlastnostech tiskových serverů, jako jsou obsluhované tiskárny.

Ověřovací fráze
Kombinace číslic, znaků a symbolů, která generuje předsdílený klíč pro účely ověřování.

Ověřování
Ověřování představuje způsob zajištění bezdrátové sítě. V síti využívající ověřování používají zařízení sdílený klíč jako heslo a komunikují pouze s těmi zařízeními, která klíč znají. Ověřování, narozdíl od klíče WEP, nešifruje data posílaná mezi bezdrátovými zařízeními. Ověřování a šifrování WEP je ale možné používat současně. Ověřovací klíč a klíč WEP mohou být totožné.

Ovladače
Viz Ovladač tiskárny, PCL nebo PostScript.

Ovladač postskriptové tiskárny
Vhodný pro speciální tiskové úlohy. Nejvhodnější pro aplikace DTP a grafické aplikace jako Photoshop, PageMaker a FrameMaker.

Ovladač tiskárny
Program, který řídí tiskárnu. Při tisku dokumentu ovladač tiskárny převezme řízení tiskárny a odesílá data do tiskárny s příslušnými řídícími příkazy. Většina moderních operačních systémů se dodává s ovladači pro nejběžnější typy tiskáren; jejich instalaci je však třeba provést před vlastním použitím tiskárny. Aktualizované verze ovladačů lze také získat na internetových stránkách výrobce tiskárny. Viz PCL nebo PostScript.

Ovladač tiskárny PCL
Vhodný pro běžné tiskové úlohy. Nejvhodnější pro použití s textovými a tabulkovými procesory a aplikacemi pro tvorbu prezentací jako například Word, Excel a PowerPoint.

Na začátek dokumentu

## -P-

PING
(Packet Internet Groper). Nástroj PING slouží ke zjištění dosažitelnosti určité adresy IP. Odesílá pakety na určenou adresu a čeká na odpověď. PING se většinou používá při řešení problémů s připojením na Internet. Pro osobní počítače je k dispozici mnoho freewarových a sharewarových programů PING.

Podsíť
Část sítě, která sdílí společné části adresy. V sítích TCP/IP jsou podsítě definované jako všechna zařízení, jejichž adresy IP mají shodnou předponu. Například všechna zařízení s adresami IP, které začínají na 100.100.100. by byla součástí stejné podsítě. Rozdělení sítě do podsítí je vhodné z hlediska bezpečnosti i efektivity. Sítě IP jsou rozděleny pomocí masek podsítí.

Požadavky na systém

- Systém:
  - Operační systém: Windows 95/98, Windows ME, Windows NT 4.0 nebo Windows 2000
    Pro sítě Microsoft: Musí být spuštěny protokoly Microsoft IP nebo IPX a služby klienta.
- Grafická karta
  - Rozlišení obrazovky: minimálně VGA (640 x 480)
  - Barvy: minimálně 256 barev.
  Poznámka: Při rozpoznávání tiskárny může dojít k podstatným odchylkám výkonnosti v závislosti na rychlosti systému a velikosti sítě.
- Tiskárny
  - Tiskárny musí být připojeny k síti prostřednictvím podporovaného tiskového serveru HP Jetdirect. Seznam aktuálně podporovaných tiskových serverů HP Jetdirect a příslušných řešení naleznete na následující internetové adrese společnosti HP ( http://www.hp.com/go/support).
  - Tento instalační program může být použit pro tiskárny HP i tiskárny od jiných výrobců, pokud jsou ovladače tiskáren kompatibilní s programem Port Monitor, který používá instalační program, a pokud podporují formát souboru pro instalaci tiskárny (.INF) společnosti Microsoft.
- Sdílení
  - Tento průvodce podporuje sdílení tiskáren jen v systémech Windows XP, Windows NT 4.0 a Windows 2000.
  - Ke sdílení tiskáren je nutné v systému aktivovat službu serveru.

Předsdílený klíč
Spouští ověřování metodou EAP/PSK, která využívá šifrování WPA pro lepší funkce zabezpečení při přístupu k síti.

Přímý režim
Viz Přímý režim IPX.

Přímý režim IPX
Každý klientský počítač je nastaven pro přímý tisk na tiskárně (nebo zařízení All-in-One). Pro řízení tiskových úloh se nepoužívá vyhrazený počítačový server.

Profil bezdrátového nastavení
Profil bezdrátového nastavení je souborem všech nastavení bezdrátové sítě, která se vztahují k dané bezdrátové síti. Například karta bezdrátové sítě LAN může mít jeden profil pro domácí síť a jiný profil pro síť v kanceláři. Při instalaci zařízení do sítě nezapomeňte zvolit správný profil.

Na začátek dokumentu

## -Q-

Na začátek dokumentu

## -R-

Režim komunikace
Režim komunikace popisuje typ sítě a protokoly (TCP/IP nebo IPX/SPX), které budou použity k tisku na této tiskárně.

Režim serveru front
V režimu serveru front tiskový server HP Jetdirect převezme funkce tiskového serveru Novell NetWare. Tiskový server HP Jetdirect přistupuje k tiskovým frontám na serveru NetWare a kopíruje tiskové úlohy na tiskárnu. K provozování tiskového serveru Novell NetWare není nutný vyhrazený počítač.

Režim vzdálené tiskárny
V režimu vzdálené tiskárny jsou funkce tiskového serveru Novell NetWare přeneseny na počítač a tiskový server HP Jetdirect se používá jako normální tiskárna. Tiskový server HP Jetdirect udržuje otevřené spojení s tiskovým serverem NetWare. Tiskový server NetWare, na kterém je spuštěn potřebný software, zasílá tiskové úlohy na tiskárnu.

Na začátek dokumentu

## -S-

Sdílení tiskáren
Sdílení tiskáren umožňuje dalším uživatelům sítě tisknout na dané tiskárně prostřednictvím tohoto počítače. Tento instalační program podporuje sdílení tiskáren pouze v systémech Windows 2000 a Windows NT 4.0. Ke sdílení tiskáren je nutné v systému aktivovat službu serveru. Musíte vybrat jednu z následujících možností:

- Nesdílet: Vyberte tuto možnost, pokud chcete nastavit počítač pro tisk typu peer-to-peer a pokud nechcete, aby další uživatelé sítě měli přístup k tiskárně přes tento počítač.
- Sdílet jako:: Vyberte tuto možnost, pokud chcete nastavit tento počítač jako server pro tisk typu klient-server. Klienti sítě budou moci zasílat tiskové úlohy na tiskárnu prostřednictvím tohoto počítače.

Síť ad hoc
Typ bezdrátové sítě, v níž spolu zařízení komunikují přímo a nevyužívají k tomu bezdrátový přístupový bod (WAP). Sítě ad hoc jsou zpravidla malé a jednoduché (například dva počítače s bezdrátovou komunikací nebo počítač a tiskárna). Výkon takových sítí se sníží, je-li do sítě zapojeno více než šest zařízení. Sítě ad hoc se označují také jako sítě typu peer-to-peer, IBSS (nezávislé základní stanice) nebo bezdrátové sítě s přímým připojením.

Síť infrastruktury
Typ bezdrátové sítě, v níž spolu zařízení komunikují prostřednictvím bezdrátových přístupových bodů (WAP), jako jsou rozbočovač, směrovač nebo brána bezdrátových sítí.

Síť peer-to-peer
Viz Síť ad hoc.

Směrovač
Pro bezdrátovou síť, viz Bezdrátový přístupový bod (WAP).

Soubor CAB
Soubor CAB má příponu .cab a jedná se o jeden soubor obsahující několik komprimovaných souborů.

Soubor INF
Soubor INF má příponu .inf a obsahuje informace o zařízení. Instalačnímu programu poskytne informace o názvu zařízení a souborech, které je třeba zkopírovat na určené místo.

Studený reset
Před provedením studeného resetu doporučujeme na tiskárně a tiskovém serveru Jetdirect vytisknout zkušební stránku.
Nastavení od výrobce na externím tiskovém serveru HP Jetdirect obnovíte tak, že odpojíte napájecí šňůru, přidržíte tlačítko Test na tiskovém serveru a současně připojíte napájecí šňůru. Počkejte na opětovnou inicializaci tiskového serveru.
Chcete-li obnovit nastavení interního tiskového serveru HP Jetdirect, proveďte studený reset tiskárny (nebo zařízení All-in-One) a počkejte na opětovnou inicializaci tiskového serveru. (U většiny modelů tiskáren HP LaserJet je nutné při zapnutí hlavního vypínače stisknout na ovládacím panelu tiskárny tlačítko Pokračovat. Informace o dalších tiskárnách naleznete v příslušných příručkách.)
UPOZORNĚNÍ: Resetování tiskárny pravděpodobně smaže všechna nastavení tiskárny.

Svazek, NetWare
Svazky jsou logické oddíly naformátované k použití na nejvyšší úrovni systému souborů NetWare. Servery NetWare obsahují jeden svazek nebo několika svazků. Každý svazek může být rozdělen na adresáře obsahující podadresáře nebo soubory. Z pohledu uživatele je svazek podobný pevnému disku v samostatném systému. V systému NetWare NDS může být svazek na jediném pevném disku nebo na několika pevných discích.

Na začátek dokumentu

## -Š-

Na začátek dokumentu

## -T-

Tisk klient-server
Klientské počítače odesílají tiskové úlohy vyhrazeným serverovým počítačům, které řídí využití jednotlivých tiskáren (nebo zařízení All-in-One).

Tisk Peer-to-Peer
Viz Přímý režim IPX.

Tisk zkušební stránky HP Jetdirect
Informace o tisku zkušební stránky HP Jetdirect najdete v příručce pro instalaci hardwaru HP Jetdirect nebo v dokumentaci k tiskárně. U externích tiskových serverů HP Jetdirect stiskněte a uvolněte tlačítko Test na tiskovém serveru.

Tiskový server
Viz Tiskový server HP Jetdirect.

Tiskový server HP Jetdirect
Tiskový server HP Jetdirect je síťové příslušenství od společnosti Hewlett-Packard připojující tiskárny přímo do sítě. Přímé připojení do sítě umožňuje měnit umístění a zajišťuje maximální výkon tiskáren (nebo zařízení All-in-One) .
Karty interních tiskových serverů HP Jetdirect se používají s tiskárnami HP, které jsou vybaveny vstupními a výstupními zásuvkami. Některé externí tiskové servery HP Jetdirect lze použít s téměř každou tiskárnou vybavenou paralelním portem, zatímco jiné tiskové servery HP Jetdirect lze použít téměř s jakoukoli tiskárnou vybavenou portem USB. Oba typy tiskových serverů podporují běžné síťové topologie a protokoly.

Tiskový server Jetdirect
Viz Tiskový server HP Jetdirect.

Typy zapouzdření a rámců IPX
IPX je protokol síťové vrstvy, proto musí být přenášen (nebo zapouzdřen) protokolem datového spojení. Protokoly datového spojení umožňují několik typů rámců. Typy rámců se liší podle způsobu definování polí v rámci.

- Pro sítě Ethernet mohou být data protokolu IPX zapouzdřena pomocí čtyř různých typů rámců: 802.3 RAW, 802.2, Ethernet II a Ethernet SNAP.
- Pro sítě Token Ring mohou být data protokolu IPX zapouzdřena pomocí dvou různých typů rámců: Token Ring 802.2 a Token Ring SNAP.

Pro tiskové servery HP Jetdirect provozované v síti Novell NetWare v režimu serveru front musí být nakonfigurován specifický typ rámce. Pokud je tiskový server HP Jetdirect nastaven na TYP RÁMCE = AUTO (výchozí hodnota), provede konfiguraci na první zjištěný typ rámce. Typ rámce tiskového serveru HP Jetdirect může být dále nastaven ručně (například přes ovládací panel tiskárny, aplikaci Telnet, implementovaný server WWW nebo software pro správu).

Pro tiskové servery HP Jetdirect používající tisk v přímém režimu (peer-to-peer) mohou být v síti použity různé typy rámců, pokud je pro tiskový server HP Jetdirect nastavena hodnota parametru TYP RÁMCE = AUTO a pokud nebyla konfigurace nastavena na určitý typ rámce Novell NetWare ve stejné síti.

Na začátek dokumentu

## -U-

Na začátek dokumentu

## -V-

Výchozí brána
Viz Brána.

Na začátek dokumentu

## -W-

WEP
Klíč WEP (Wired Equivalent Privacy) zajišťuje bezpečnost šifrováním dat, která jsou vysílána na rádiových vlnách z jednoho bezdrátového zařízení do druhého. Klíč WEP šifruje data posílaná v rámci sítě, takže data jsou při odposlouchávání nečitelná. S tiskárnou budou moci komunikovat pouze zařízení, která sdílí stejné nastavení WEP, jaké má tiskárna.

WPAChráněný přístup Wi-Fi (WPA - Wi-Fi Protected Access)
Wi-Fi je standard vytvořený ke zlepšení funkcí zabezpečení šifrování WEP. Metoda WPA nabízí lepší šifrování dat a využívá ověřování pomocí protokolu rozšířeného ověřování (EAP/PSK).

Na začátek dokumentu

## -X-

Na začátek dokumentu

## -Y-

Na začátek dokumentu

## -Z-

Na začátek dokumentu