### Godkjenning

Godkjenning kontrollerer identiteten til en bruker eller enhet før det gis tilgang til nettverket.

Godkjenning er ikke det samme som kryptering. Godkjenning kan imidlertid brukes sammen med kryptering.

Angi godkjenningsmetode for det trådløse nettverket:

- Åpent system (ingen godkjenning): Velg dette alternativet hvis det trådløse nettverket ikke krever godkjenning.
- Delt nøkkel: Velg dette alternativet hvis hver enhet i nettverket bruker en WEP-nøkkel for nettverkstilgang. I det neste skjermbildet angir du WEP-nøkkelen som skriveren skal bruke ved godkjenning.
- Forhåndsdelt nøkkel: Velg godkjenning med forhåndsdelt nøkkel (EAP/PSK) hvis nettverket bruker en forhåndsdelt nøkkel som vanligvis genereres av en passordfrase. Forhåndsdelte nøkler bruker WPA-kryptering (Wi-Fi Protected Access) for trådløs kommunikasjon og gir forbedret sikkerhet. Du kan hente passordfrasen i dialogboksen Egenskaper eller Innstillinger i det elektroniske hjelpeprogrammet for tilgangspunktet, gatewayen eller ruteren. Passordfrasen må bestå av mellom 8 og 63 tegn. Gyldige tegn for en passordfrase er 0-9, a-z, A-Z samt symbolsettet som vises i tabellen nedenfor.

Hvis du ikke er sikker på om nettverket bruker godkjenning, kan du klikke her.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |