### Autenticação

A autenticação verifica a identidade de um usuário ou dispositivo antes de conceder acesso à rede.

Autenticação não é o mesmo que criptografia. No entanto, a autenticação pode ser usada em conjunto com a criptografia.

Selecione o método de autenticação usado na rede sem fio:

- Sistema aberto (sem autenticação): Selecione se a rede sem fio não exigir autenticação.
- Chave compartilhada: Selecione se cada dispositivo da rede usa uma chave WEP para acesso à rede. Na próxima tela, você inserirá a chave WEP que a impressora utilizará para autenticação.
- Chave pré-compartilhada: Selecione Autenticação de Chave pré-compartilhada (EAP/PSK) se a rede utilizar uma chave pré-compartilhada normalmente gerada por uma frase secreta. A Chave pré-compartilhada utiliza criptografia WPA (Wi-Fi Protected Access, Acesso protegido Wi-Fi) para comunicação sem fio e oferece segurança melhorada. É possível obter a frase secreta na caixa de diálogo ‘Propriedades’ ou ‘Configurações’ de seu ponto de acesso, gateway ou utilitário de roteador on-line. A frase secreta deve ter 8 a 63 caracteres. Caracteres válidos para uma frase secreta são 0-9, a-z, A-Z e o conjunto de símbolos da tabela abaixo.

Se não tiver certeza se a rede usa autenticação, clique aqui.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |