### Определение параметров существующей беспроводной сети

При определении параметров рассмотрите следующие предложения:

- Имя сети (SSID).
- Режим взаимодействия.
- Включено ли шифрование WEP.
- Включена ли аутентификация.

##### Устройство беспроводной точки доступа (WAP)

Если в существующей беспроводной сети используется устройство беспроводной точки доступа (WAP), например, беспроводный сетевой концентратор, маршрутизатор или шлюз, для определения параметров беспроводной сети рекомендуется использовать утилиту конфигурации WAP.

Для получения инструкций по использованию утилиты конфигурации WAP см. документацию производителя.

##### Плата беспроводной локальной сети

Если в компьютере установлена плата беспроводной локальной сети, для определения параметров беспроводной сети воспользуйтесь утилитой этой платы. Доступ к этой утилите возможен с помощью панели управления Windows Control Panel, значка на рабочем столе компьютера или значка на системной панели.

Для получения инструкций по использованию утилиты платы беспроводной локальной сети см. документацию к плате или посетите web-сервер производителя.

Совет. Для сетевой платы может быть установлено несколько профилей беспроводной сети. Убедитесь в использовании профиля, предназначенного для существующей беспроводной сети.