### Godkendelse

Godkendelse kontrollerer en brugers eller en enheds identitet, før der gives adgang til netværket.

Godkendelse er ikke det samme som kryptering. Godkendelse kan dog bruges sammen med kryptering.

Vælg den anvendte godkendelsesmetode på det trådløse netværk:

- Åbent system (Ingen godkendelse): Vælg denne metode, hvis det trådløse netværk ikke kræver godkendelse.
- Delt nøgle: Vælg denne metode, hvis hver enhed på netværket bruger en WEP-nøgle til netværksadgang. I det næste skærmbillede indtaster du den WEP-nøgle, som printeren vil bruge til godkendelse.
- Forhåndsdelt nøgle: Vælg godkendelse via forhåndsdelt nøgle (EAP/PSK), hvis netværket bruger en forhåndsdelt nøgle, der typisk genereres af en adgangskode. Forhåndsdelt nøgle bruger WPA (Wi-Fi Protected Access)-kryptering til trådløs kommunikation og giver forbedret sikkerhed. Du kan få adgangskoden til adgangspunkt, gateway eller onlinehjælpeprogram til router i dialogboksen "Egenskaber" eller "Indstillinger". Adgangskodens længde skal være på mellem 8 og 63 tegn. Gyldige tegn i en adgangskode er 0-9, a-z, A-Z og en række symboler, som vises i tabellen nedenfor.

Hvis du ikke er sikker på, om netværket anvender godkendelse, skal du klikke her.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |