### Kablosuz Ayarları

Ağ adı (SSID) kablosuz bir ağı tanımlar. Ağdaki tüm kablosuz aygıtlar aynı ağ adına sahip olmalıdır.

##### Ağ Adı (SSID)

Kablosuz ağınızın ağ adını girin.

Ağ adı en fazla 32 alfasayısal karakter uzunluğunda olabilir (boşluklar dahil). Ağ adı büyük küçük harf duyarlıdır. Örneğin ağ adı “Ağım” ise, ağ adını “ağım” olarak girmek hataya neden olur.

Kablosuz ağınızın kablosuz ağ adını bilmiyorsanız, burayı tıklatın.

##### İletişim Modu

Altyapı: Yazıcıyı kablosuz ağ hub'ı, yöneltici veya ağ geçidi gibi bir Kablosuz Erişim Noktası (WAP) kullanan kablosuz bir ağa yerleştiriyorsanız bunu seçin.

Özel: Yazıcıyı kablosuz bir bağlantı üzerinden Kablosuz Erişim Noktası (WAP) kullanmadan bağlıyorsanız bunu seçin. Bu türdeki bağlantılar “eşler arası” olarak ta adlandırılır.