### ワイヤレス構成

ネットワーク名 (SSID) はワイヤレス ネットワークを識別します。ネットワーク上のすべてのワイヤレス デバイスに、同じネットワーク名が設定されている必要があります。

##### ネットワーク名 (SSID)

ワイヤレス ネットワークの名前を入力します。

ネットワーク名は英数字で 32 文字まで (スペースを含む) に設定することができます。ネットワーク名には大文字と小文字の区別があります。たとえば、正しいネットワーク名が「My Network」である場合は、ネットワーク名を「my network」と入力するとエラーが発生します。

正しいワイヤレス ネットワーク名がわからない場合は、ここをクリックしてください。

##### 通信モード

インフラストラクチャ：ワイヤレス ネットワーク ハブ、ルータ、ゲートウェイなどのワイヤレス アクセス ポイント (WAP) を使用するワイヤレス ネットワークに、プリンタを接続する場合に選択します。

アド ホック：ワイヤレス アクセス ポイント (WAP) を使用せずに、プリンタをワイヤレス接続する場合に選択します。この種類の接続は「ピアツーピア」とも呼ばれています。