### 網路設定選項

在這個畫面上，您有兩個選項：

- 為我設定網路設定值。如果您希望印表機安裝精靈自動設定 HP Jetdirect 列印伺服器，以便在網路上正常運作，請選擇此選項。此選項支援 TCP/IP 及 IPX/SPX 通訊協定。若 PC 上同時安裝有這兩種通訊協定，該精靈程序會選擇最合適的其中一個。

  選擇「為我設定網路設定值」之後，會出現一個確認畫面，讓您可以檢視自動設定的設定值。

  您還可以列印顯示這兩個設定值的測試頁：在本精靈程式結束前列印測試頁（在精靈程式的最後一個畫面，您可以看到此選項），或者在列印伺服器上按組態設定（測試）按鈕，以便列印 Jetdirect 測試頁。

  依據使用的通訊協定，印表機安裝精靈會設定下列項目：

  - TCP/IP（直接模式）：
    Jetdirect 列印伺服器會被指派一個 IP 位址、子網路遮罩及預設通訊閘位址。如果 Jetdirect 列印伺服器尚未設定 IP 位址，則其 IP 位址會是 169.254.x.x，其中 x 表示自動設定的號碼。此範圍即所謂的自動專用 IP 位址 (Automatic Private IP Address，APIPA) 範圍。此組態設定會儲存至 Jetdirect 列印伺服器，而軟體則會在 PC 上使用此資訊為印表機建立連接埠。
  - IPX（直接模式）：
    Jetdirect 介面卡偵測到的「硬體位址」（MAC 位址）與 IPX「網路號碼」將用於在 PC 上為印表機（或多功能裝置）建立連接埠。
- 讓我設定網路設定值。如果您要為 Jetdirect 列印伺服器指定組態設定值，請選擇此選項。這會向您詢問部分或所有的下述項目：
  - IP 位址
  - 子網路遮罩
  - 預設通訊閘位址
  - 硬體位址（MAC 位址）

  該安裝程式不支援在 Novell 伺服器上建立印表機安裝或印表機物件。這僅支援此 Windows PC 與印表機之間的直接模式網路安裝。若要在 Novell 伺服器上安裝印表機並建立物件，請使用其它公用程式，例如 Web Jetadmin、HP 安裝網路印表機精靈或 Novell 公用程式（例如 NWadmin）。

#### 如需詳細資訊：

網路列印名詞的辭彙表