接続の種類

### 通信の確立

プリンタを構成してコンピュータにインストールするには、インストーラとプリンタの通信を確立する必要があります。プリンタとの通信を確立するには、次のいずれかの方法を選択します。

| USB フラッシュ ドライブ (推奨)： USB フラッシュ ドライブを使用してプリンタのワイヤレス設定を構成するには、この方法を選択します。USB フラッシュ ドライブを使用したワイヤレス設定の構成方法については、プリンタに付属のマニュアルを参照してください。
| ネットワーク ケーブル (推奨)： ネットワークにプリンタを一時的に接続してプリンタのワイヤレス設定を構成するには、この方法を選択します。
| 再検索： 追加検索オプションを使用してプリンタを再検索するには、この方法を選択します。インストーラがプリンタを検索できるように、プリンタとのネットワーク通信が確立されている必要があります。