### 无线加密 - WEP

##### WEP 密钥

所选网络已经启用 WEP。您所输入的 WEP 密钥必须与网络上的 WEP 密钥完全匹配。

如果您不知道 WEP 密钥，请咨询配置网络的具体人员，或者查阅有关 Wireless Access Point（无线接入点，WAP）的文档。

输入网络的 WEP 密钥。您输入的 WEP 密钥必须和网上现有的密钥完全一致。不要在此屏幕上创建新的 WEP 密钥。

如果单击下一步，便会重新显示此屏幕。在此情况下，已经输入了无效的 WEP 密钥。重新输入加密密钥，它必须和网上现有的密钥完全一致。

##### 多个 WEP 密钥

您的网络可以有多个 WEP 密钥。如果有多个密钥，必须使用打印机的内嵌 Web 服务器 (EWS) 来配置打印机的无线设置。单击取消，然后查阅打印机文档以了解有关 EWS 的信息。配置好无线设置后，重新运行安装向导。