### 컴퓨터 및 프린터 확인

처음 전원을 켜고 초기화한 새 HP 프린터에는 다음과 같은 기본 무선 설정이 구성되어 있습니다. 컴퓨터의 무선 설정이 이 기본 설정과 일치하도록 하십시오.

- 통신 모드: Ad Hoc
- 네트워크 이름(SSID): hpsetup
- 보안: <disabled>

> 주: 네트워크 이름은 대/소문자를 구분합니다. 따라서 "hpsetup" 대신 "HPSETUP"을 입력하면 프린터와 통신할 수 없습니다.

새 HP 프린터는 다른 장치의 무선 네트워크 설정이 새 프린터의 기본 설정과 동일할 경우에만 해당 장치를 감지하고 통신하게 됩니다.

전원이 켜져 있을 경우, 프린터 표시등에 파란색 불이 들어오면 무선 연결이 설정된 것입니다.

새 무선 검색 방법을 찾으려면 다시 검색을 누릅니다.

특정 프린터의 IP 주소로 검색하려면 주소로 프린터 지정을 누릅니다.