ケーブル接続の確認

### プリンタ接続の確認

プリンタをワイヤレス接続する場合は、プリンタのワイヤレス インジケータが点灯していることを確認します (プリンタのワイヤレス インジケータの識別方法については、プリンタに付属のマニュアルを参照してください)。確認したら、画面に表示されているいずれかのオプションを選択します。オプションの説明は、このページの一番下にあります。

ネットワーク ケーブルを使用してプリンタを接続する場合は、プリンタの背面のネットワーク ポートのリンク ライトを確認します。

リンク ライトの状態 | 手順
--- | ---
点灯 (緑色) | 確認したら、画面に表示されているいずれかのオプションを選択します。オプションの説明は、このページの一番下にあります。プリンタのハードウェア アドレス (MAC アドレス)、IP アドレス、またはデバイス名 (IP ホスト名) を確認するには、ネットワーク構成ページを印刷します。ネットワーク構成ページの印刷方法については、プリンタに付属のマニュアルを参照してください。

消灯

- ネットワーク ケーブルが、プリンタとワイヤレス アクセス ポイント (WAP) またはコンピュータにしっかりと接続されていることを確認します。
- WAP の電源が入っていることを確認します。
- プリンタの電源が入っていることを確認します。
- コンピュータがネットワークに接続されていることを確認します。

上記の項目を確認したら、次のプリンタ検索方法を再び選択します。

- [再検索] を選択してもう一度検索を実行します。
- [プリンタをアドレスで指定] を選択して、プリンタのハードウェア アドレス (MAC アドレス)、IP アドレス、またはデバイス名 (IP ホスト名) を入力します。
- ネットワークに接続されていないプリンタのポートを構成する場合は、[ネットワーク上にはないプリンタの設定値を入力] を選択します。このオプションの詳細は、プリンタに付属のマニュアルを参照してください。