確認設定值

### 暫時的網路電纜連線

為了設定印表機，印表機必須出現在網路上。暫時插入網路電纜便可以讓印表機出現在網路上，安裝程序便可以繼續。一旦印表機針對無線通訊完成設定之後，安裝精靈會提示您移除電纜。

1. 執行下面任一個步驟：

- 無線網路（基礎結構）：將電纜連線至無線存取點 (Wireless Access Point，WAP)。
- 裝置對裝置的網路 (Adhoc)：將電纜連線至電腦。

2. 將網路電纜連線至印表機背面的網路連接埠。

如果連結燈為... | 則...
亮起，且為綠燈 | 按一下「是」。
熄滅 | o 驗證網路電纜是否正確連線至印表機及無線存取點 (Wireless Access Point，WAP) 或電腦。 o 驗證無線存取點 (WAP) 已經啟動。 o 驗證印表機已經啟動。 o 驗證電腦已經連線至網路。

如果您無法將印表機連線到網路，按一下「上一步」，然後選擇其他選項來建立與印表機的通訊。您也可以檢查印表機隨附的說明文件，以取得其他安裝選項。

###