### 變更 TCP/IP 設定值

在您識別出印表機後，您必須為您的印表機指定一個通訊模式，並為該模式設定適當的網路參數。

注意：安裝公用程式會偵測您系統的設定值，並嘗試提供建議的 TCP/IP 設定值，但您仍可自行修改這些設定值。完成安裝後，您指定的參數值才會在印表機上設定。

· 如果印表機沒有有效的 TCP/IP 設定值：
請在提供的欄位中輸入一個有效的印表機 IP 位址、一個有效的子網路遮罩和一個有效的通訊閘 IP 位址。在指派值之前，您應該先洽詢網路管理員。

按一下「建議設定值」，讓安裝公用程式自動輸入 TCP/IP 參數。

使用預設的連接埠名稱核取方塊（僅限 Windows NT、2000 及 XP）。請核取此方塊，讓印表機使用預設的連接埠設定值。若此方塊未核取，則下一個精靈畫面會是「連接埠名稱」對話方塊。

小心：若您的印表機連接到其它網路，則公用程式所建議的 TCP/IP 設定值可能在其它網路上不是唯一的，而與其他裝置發生衝突。在連線至其它 TCP/IP 網路時，請格外小心。

· 如果印表機已使用有效的 TCP/IP 設定值：
目前的 TCP/IP 設定值會顯示。

小心：變更有效的 TCP/IP 設定值，可能會造成其他使用者無法使用。在變更有效設定值前，請先洽詢您的網路管理員。

注意：如果管理軟體使用密碼保護 TCP/IP 參數（例如 HP Web Jetadmin），則輸入欄位會呈現灰色。

使用預設的連接埠名稱核取方塊﹝僅限 Windows NT、2000 及 XP﹞。請核取此方塊，讓印表機使用預設的連接埠設定值。若此方塊未核取，則下一個精靈畫面會是連接埠名稱對話方塊。

#### 如需詳細資訊：

網路列印名詞的辭彙表