무선 설정

### 문서 네트워크 이름(SSID)

네트워크 이름(SSID)은 무선 네트워크를 식별합니다. 네트워크 상에 있는 무선 장치들의 네트워크 이름(SSID)은 모두 동일해야 합니다.

##### 무선 네트워크 이름(SSID) 입력

무선 네트워크 이름을 입력합니다.

네트워크 이름에는 최대 32자의 영숫자 문자(공백 포함)를 사용할 수 있으며,대/소문자를 구분합니다. 예를 들어, 정확한 네트워크 이름이 "My Network"일 경우, 네트워크 이름으로 "my network"를 입력하면 오류가 발생합니다.

무선 네트워크의 정확한 네트워크 이름을 알지 못하는 경우에는 여기를 누르십시오.

##### 통신 모드

무선 네트워크의 통신 모드를 선택합니다.

무선 네트워크(인프라): 무선 네트워크 허브, 라우터 또는 게이트웨이와 같은 WAP(무선 액세스 포인트)를 사용하는 무선 네트워크에 프린터를 설치하는 경우 선택합니다.

장치 간 네트워크(Adhoc): WAP(무선 액세스 포인트)를 사용하지 않고 무선 연결을 통해 프린터에 연결하는 경우 선택합니다.