### 프린터를 찾음

프린터를 찾음 화면에는 로컬 네트워크에서 찾을 수 있는 모든 프린터(또는 복합기)가 나열됩니다. 목록에서 원하는 프린터를 선택한 후 다음을 누르십시오.

원하는 프린터가 목록에 없으면 다음 중 하나를 수행하십시오:

- 다시 검색 단추를 누릅니다.
- 종료하려면 취소 단추를 누른 후 설치 마법사를 다시 실행합니다.

주: 로컬 네트워크상에 포함되지 않은 프린터를 설치하려면 대형 IP 네트워크에 프린터 추가를 참조하십시오.

목록에 들어 있는 프린터는 다음의 필드를 통해 확인할 수 있습니다. 하드웨어 주소는 프린터를 식별하는 가장 쉬운 방법입니다.

모델

프린터 모델을 확인할 수 있습니다(예: HP LaserJet 5000 시리즈). 모델명을 식별할 수 없거나, 프린터가 꺼져 있거나, 연결된 프린터가 없으면 알 수 없음이 표시됩니다. HP Jetdirect 외장형 프린트 서버에 대해 프린터가 연결은 되어 있지만 찾을 수는 없는 경우 다음의 메시지가 표시됩니다.

- 병렬: 센트로닉스 프린터/플로터
- USB(단일 방향): 단일 방향 주변기기
- USB(양방향): 양방향 주변기기

하드웨어 주소 | (스테이션 주소 또는 MAC 주소라고도 함). 로컬 네트워크 상에서 장치를 식별합니다. 프린터 포트가 여러 개인 HP 프린터 및 HP Jetdirect 외장형 프린트 서버의 경우 포트 번호(포트 1, 포트 2, 포트 3)가 추가될 수 있습니다. 이 주소는 프린트 서버의 구성 (테스트) 페이지에 들어 있습니다.
IP 주소 | 인터넷 프로토콜(IP): TCP/IP 네트워크 상에서 장치를 식별하며 네트워크 관리자가 부여합니다. HP Jetdirect 프린트 서버가 켜지고 2분 이내에 적절한 IP 주소로 구성되지 않을 경우 기본 IP 주소가 자동으로 지정됩니다(192.0.0.192). 이 기본 IP 주소는 유효한 주소는 아니지만 새 프린터를 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 기본 주소를 가진 프린터가 여러 대 있을 경우 올바른 프린터를 식별하려면 하드웨어 주소를 점검하십시오.

주: 필드에 입력한 내용이 중간에 잘린 경우 필드 내용의 전체를 보려면 필드의 폭을 확대하십시오. 폭의 크기를 조정하려면 커서를 필드 제목의 경계선에 두고 눌러서 끌면 됩니다.

네트워크 구성 페이지를 인쇄하는 방법은 프린터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

선택한 프린터가 SNMP 커뮤니티 이름 또는 Jetdirect 암호로 보호되고 있는 경우 커뮤니티 이름 또는 암호를 입력하라는 메시지가 나타납니다. 입력한 항목이 올바르지 않으면 이 마법사를 사용하여 프린터를 설치할 수 없습니다.

#### 상세 정보:

네트워크 인쇄 용어집