HP 網路印表機安裝精靈

### 設定網路通訊模式

在您識別出印表機後，您必須為您的印表機指定一個通訊模式，並為該模式設定適當的網路參數。

注意：安裝公用程式會偵測您系統的設定值，並嘗試提供一個建議的通訊模式，但您仍可自行選擇其它模式。僅顯示有效的選項。完成安裝後，您指定的參數值才會在印表機上設定。

- Windows TCP/IP。若您會在 TCP/IP 網路上使用此印表機，則此印表機必須設定為有效的 TCP/IP 參數。您的選項會依所偵測到的 TCP/IP 設定值而定。

  - 如果印表機沒有有效的 TCP/IP 設定值：
    請在提供的欄位中輸入一個有效的印表機 IP 位址、一個有效的子網路遮罩和一個有效的通訊閘 IP 位址。在指派值之前，您應該先洽詢網路管理員。

    按一下建議的設定值，讓安裝公用程式自動輸入 TCP/IP 參數。

    使用預設的連接埠名稱核取方塊﹝僅限 Windows NT、2000 及 XP﹞。請核取此方塊，讓印表機使用預設的連接埠設定值。若此方塊未核取，則下一個精靈畫面會是連接埠名稱對話方塊﹝在設定網路通訊模式精靈畫面之後﹞。

    小心：若您的印表機連接到其它網路，則公用程式所建議的 TCP/IP 設定值可能在其它網路上不是唯一的，而與其他裝置發生衝突。在連線至其它 TCP/IP 網路時，請格外小心。

  - 如果印表機已使用有效的 TCP/IP 設定值：
    目前的 TCP/IP 設定值會顯示。若要變更任何數值，請按一下變更設定值。

    小心：變更有效的 TCP/IP 設定值，可能會造成其他使用者無法使用。在變更有效設定值前，請先洽詢您的網路管理員。

    注意：如果管理軟體使用密碼保護 TCP/IP 參數﹝例如 HP Web Jetadmin﹞，則變更設定值按鈕便無法使用。

- Windows IPX/SPX。Windows IPX/SPX 通訊模式適用於使用 IPX 通訊協定的 Windows 網路。這個通訊模式不需要任何參數設定值。按「下一步」繼續。

  使用預設的連接埠名稱核取方塊﹝僅限 Windows NT、2000 及 XP﹞。請核取此方塊，讓印表機使用預設的連接埠設定值。若此方塊未核取，則下一個精靈畫面會是連接埠名稱對話方塊﹝在設定網路通訊模式精靈畫面之後﹞。

#### 如需詳細資訊：

網路列印名詞的辭彙表