設定の確認

### ネットワーク ケーブルの一時的な接続

プリンタを構成するには、プリンタがネットワーク上で検出される必要があります。ネットワーク ケーブルを一時的に接続するとネットワーク上でプリンタが検出され、インストールを続行することができます。プリンタのワイヤレス通信を構成したら、ケーブルを外すように要求するメッセージが表示されます。

1. 次のいずれかの操作を行います。

- ワイヤレス ネットワーク (インフラストラクチャ)：ケーブルをワイヤレス アクセス ポイント (WAP) に接続します。
- デバイスとデバイス ネットワーク間 (アドホック)：ケーブルをコンピュータに接続します。

2. ネットワーク ケーブルをプリンタの背面にあるネットワーク ポートに接続します。

リンク ライトの状態 | 手順
点灯 (緑色) | [はい] をクリックします。
消灯 | o ネットワーク ケーブルが、プリンタとワイヤレス アクセス ポイント (WAP) またはコンピュータにしっかりと接続されていることを確認します。 o ワイヤレス アクセス ポイント (WAP) の電源が入っていることを確認します。 o プリンタの電源が入っていることを確認します。 o コンピュータがネットワークに接続されていることを確認します。

プリンタをネットワーク接続できない場合は、[戻る] をクリックし、別のオプションを選択してプリンタとのネットワーク通信を確立してください。詳しいセットアップ オプションの説明は、プリンタに付属のマニュアルにも記載されています。

###