身份验证

### 无线安全

选择您的无线网络上所采用的安全类型：

- 开放系统：如果无线网络不需要进行加密或身份验证，则选择此选项。
- 共享密钥 (WEP)：如果网络上的每台设备均使用 WEP 密钥来连接您的无线网络，则选择此选项。在下一个屏幕上，您将输入打印机用来连接无线网络的 WEP 密钥。
- WPA 个人 (WPA-PSK)：如果您的无线网络使用通行短语来连接网络，请选择“WPA 个人”。WPA 个人提供无线通信加密，可以提高安全性。在下一个屏幕上，您将输入打印机用来连接无线网络的通行短语。您可以从接入点、网关或路由器联机实用程序的“属性”或“设置”对话框中获得通行短语。通行短语的长度必须在 8 到 63 个字符之间。通行短语有效的字符包括 0-9、a-z、A-Z 以及下表中的符号集。

如果您不确定网络所采用的安全类型，请单击此处。

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |