### 手动更改无线设置

要使打印机安装向导继续运行，无线计算机必须能够直接与打印机通信。 因此，必须暂时重新配置计算机，以便与打印服务器的无线网络设置一致。 要重新配置，可以使用随计算机的无线网卡提供的配置实用程序。（另请参阅下文有关使用 Windows XP 的信息。）

新的 HP 打印机在开机并初始化后，将采用以下出厂时默认的无线设置；更改计算机的无线设置，以便与这些默认设置一致：

- 通信模式： 特别网络（对等网络）
- 网络名称 (SSID)： hpsetup
- 安全性： <禁用>

> 注：网络名称区分大小写。 如果使用“HPSETUP”而不是“hpsetup”，将无法与打印机通信。

新打印机只能检测到具有相同无线网络设置的其它设备并进行通信。

在重新配置了无线计算机，使其与打印机的无线网络设置一致后，单击下一步。

注： 如果使用的是 Windows XP 操作系统，可以直接从 XP 中重新配置计算机的无线设置，而不使用无线网卡的实用程序。 要访问打印机的默认网络（“hpsetup”），需要进入“无线网络连接属性”对话框，选择“无线网络”标签，单击“高级”按钮，选择“仅限计算机与计算机间（特别）网络”，单击“关闭”，单击“添加”，在“网络名称 (SSID)”框中输入“hpsetup”，确保“hpsetup”是“首选网络”列表中的第一个条目。

概述