### 프린터 지정

프린터 식별 화면에서는 주소로 네트워크 프린터를 하나의 직접 지정할 수 있습니다.

원하는 프린터에 대해 다음 주소 중 하나를 선택하여 입력하고 다음을 누르십시오. 네트워크 구성 페이지를 인쇄하여 현재 구성된 주소를 찾습니다.

주: 사용 가능한 프린터 옵션만 화면에 나타납니다.

- 하드웨어 주소LAN 하드웨어 주소(스테이션 주소 또는 MAC 주소라고도 함)는 장치를 고유하게 식별합니다.
- IP 주소. IP(인터넷 프로토콜) 주소는 TCP/IP 네트워크에 있는 각 장치를 고유하게 식별합니다. 이 주소는 n.n.n.n 형식의 4바이트(32비트) 숫자로 구성되는데, 여기서 n은 0 ~ 255의 숫자이고, 일반적으로 네트워크 관리자가 지정합니다.

주: 프린터의 기본 설정에 관한 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.일부 HP 프린터는 전원이 켜지고 2분 후에 기본 IP 주소인 192.0.0.192를 사용합니다.이 기본값을 사용하여 새 프린터를 식별합니다.

- IP 호스트 이름. IP 호스트 이름은 프린터의 IP 주소 대신 사용할 수 있는 친근한(또는 식별하기 쉬운) 이름입니다.

주: 로컬 네트워크에 위치하지 않는 프린터를 설정하려면 대형 IP 네트워크에 프린터 추가 를 참조하십시오.

선택한 프린터가 SNMP 커뮤니티 이름 또는 Jetdirect 암호로 보호되고 있는 경우 커뮤니티 이름 또는 암호를 입력하라는 메시지가 나타납니다. 입력한 항목이 올바르지 않으면 이 마법사를 사용하여 프린터를 설치할 수 없습니다.

#### 상세 정보:

네트워크 인쇄 용어집