### 무선 설정 수동 변경

설치 마법사를 실행하기에 전에 무선 컴퓨터와 프린터 간의 직접적이 통신이 설정되어 있어야만 합니다. 따라서 임시적인 조치를 취해 컴퓨터와 프린트 서버의 무선 네트워크 설정이 일치하도록 해야 할 필요가 있습니다. 컴퓨터의 무선 네트워크 인터페이스 카드와 함께 제공된 구성 유틸리티를 사용하면 이러한 작업을 수행할 수 있습니다(아래의 Windows XP 사용을 참조하십시오).

처음 전원을 켜고 초기화한 새 HP 프린터에는 다음과 같은 기본 무선 설정이 구성되어 있습니다. 컴퓨터의 무선 설정이 이 기본 설정과 일치하도록 하십시오.

- 통신 모드: Ad Hoc(피어-투-피어)
- 네트워크 이름(SSID): hpsetup
- 보안: <disabled>

> 주: 네트워크 이름은 대/소문자를 구분합니다. 따라서 "hpsetup" 대신 "HPSETUP"을 입력하면 프린터와 통신할 수 없습니다.

새 HP 프린터는 다른 장치의 무선 네트워크 설정이 새 프린터의 기본 설정과 동일할 경우에만 해당 장치를 감지하고 통신하게 됩니다.

무선 컴퓨터의 무선 네트워크 설정을 프린터의 그것과 일치하도록 재구성했으면 다음을 누릅니다.

주: Windows XP의 사용자는 무선 네트워크 카드의 유틸리티를 사용하지 않고 XP에서 직접 컴퓨터의 무선 설정을 재구성할 수 있습니다. 프린터의 기본 네트워크("hpsetup")에 액세스하려면 "무선 네트워크 연결 등록정보" 대화 상자에서 "무선 네트워크" 탭을 선택한 후 "고급" 단추를 눌러 "컴퓨터간(Ad Hoc) 네트워크만"을 선택하고 "닫기"를 누릅니다. 그런 다음 "추가"를 눌러 "네트워크 이름(SSID)" 상자에 "hpsetup"을 입력한 다음 "hpsetup"이 "선호하는 네트워크" 목록의 최상위에 오도록 합니다.

개요