### 指定打印机

指定打印机屏幕可供您用网络打印机的地址之一来直接指定网络打印机。

选择并输入所需打印机的下列地址之一，然后单击下一步。可以通过打印网络配置页来找到当前配置的地址。

注：屏幕上只显示对您的打印机有效的选项。

- 硬件地址。LAN 硬件地址（也称为“站地址”或 MAC 地址）唯一标识一台设备。
- IP 地址。IP（网际协议）地址唯一地标识 TCP/IP 网络上的每台设备。它是一个 4 字节（32 位）的数字，形式为 n.n.n.n（其中，n 是从 0 至 255 之间的数字），通常由网络管理员指定。

注：有关打印机默认设置的信息，请参阅随打印机提供的文档。某些 HP 打印机在加电两分钟后使用默认 IP 地址 192.0.0.192。使用此默认地址可最初标识新打印机。

- IP 主机名。IP 主机名是可用于替代打印机 IP 地址的友好（或易于标识的）名称。

注：要安装不在本地网络上的打印机，请参见在大型 IP 网络上添加打印机。

如果选定的打印机受 SNMP 团体名称或 Jetdirect 密码保护，则系统会提示您输入该团体名称或密码。如果您的输入无效，则您不能使用该向导安装该打印机。

#### 有关详细信息，请参见：

网络打印术语词汇表