HP 安装网络打印机向导

### 设置网络通信模式

在标识了打印机之后，必须指定打印机的通信模式，然后为该模式设置合适的网络参数。

注：安装实用程序将检测您的系统设置，并尝试提供建议使用的通信模式，但如果您愿意，可以选择不同的模式。仅出现有效选项。您指定的参数值只有在完成了安装之后才会在打印机上配置。

- Windows TCP/IP。如果您将在 TCP/IP 网络上使用该打印机，则必须用有效的 TCP/IP 参数配置该打印机。您的选项取决于检测到的 TCP/IP 设置。

  - 如果打印机尚无有效的 TCP/IP 设置：
    在提供的字段内输入有效的打印机 IP 地址、有效的子网掩码以及网关的有效 IP 地址。在指定这些值前应当向网络管理员咨询。

    单击建议设置由安装实用程序自动输入 TCP/IP 参数。

    使用默认端口名称复选框（Windows NT、2000 和 XP）。选中该框以使用打印机的默认端口设置。如果选中该框，则端口名称对话框将会在设置网络通信模式向导屏幕之后出现。

    警告：如果要将打印机连接到其它网络，则该实用程序建议的 TCP/IP 设置可能不是全局中唯一的，也就可能会与其它设备冲突。因此，在连接到其它 TCP/IP 网络时务必小心。

  - 如果打印机已经有有效的 TCP/IP 设置：
    则会显示当前 TCP/IP 设置。要更改任何值，请单击更改设置。

    注意：更改有效的 TCP/IP 设置会使其他用户无法访问。因此，在更改有效设置以前，请咨询网络管理员。

    注：如果 TCP/IP 参数已由管理软件（如 HP Web Jetadmin）用密码保护起来，则更改设置按钮将无法使用。

- Windows IPX/SPX。Windows IPX/SPX 通信模式适用于使用 IPX 协议的 Windows 网络。对于该通信模式，不需要任何的参数设置。单击下一步继续。

  “使用默认端口名称”复选框（仅 Windows NT、2000 和 XP）。选中该框以使用打印机的默认端口设置。如果选中该框，则端口名称对话框将会在设置网络通信模式向导屏幕之后出现。

#### 有关详细信息，请参见：

网络打印术语词汇表