HP 네트워크 프린터 설치 마법사

### 네트워크 통신 모드 설정

프린터를 식별한 후 프린터의 통신 모드를 지정하고, 해당 모드에 대해 적절한 네트워크 매개변수를 설정해야 합니다.

주:설치 유틸리티는 시스템 설정을 감지하고 권장 통신 모드를 제공하지만 원한다면 다른 모드를 선택할 수 있습니다. 유효한 선택사항만 나타납니다. 설치를 완료하기 전에는 지정한 매개변수 값이 프린터에 구성되지 않습니다.

- Windows TCP/IPTCP/IP 네트워크에서 이 프린터를 사용하는 경우 프린터는 적절한 TCP/IP 매개변수로 구성되어야 합니다. 선택사항은 감지된 TCP/IP 설정에 따라 달라집니다.

  - 프린터에 적절한 TCP/IP 설정이 없는 경우
    프린터의 유효한 IP 주소, 유효한 서브넷 마스크 및 게이트웨이의 유효한 IP 주소를 제시된 필드에 입력하십시오. 값을 할당하기 전에 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

    권장 설정을 누르면 설치 유틸리티가 TCP/IP 매개 변수를 자동으로 입력합니다.

    기본 포트 이름 확인란(Windows NT, 2000 및 XP만 해당)을 사용하십시오. 이 프린터에 기본 포트 설정을 사용하려면 이 확인란을 선택하십시오. 이 확인란을 선택하지 않으면, 네트워크 통신 모드 설정 마법사 화면 다음에 포트 이름 대화 상자가 나타납니다.

    주의:프린터를 다른 네트워크에 연결할 경우, 이 유틸리티가 권장하는 TCP/IP 설정이 전역에서 고유하지 않으므로 다른 장치들과 충돌이 일어날 수 있습니다. 다른 TCP/IP 네트워크에 연결할 때는 주의해야 합니다.

  - 프린터에 이미 적절한 TCP/IP 설정이 있는 경우
    현재 TCP/IP 설정이 표시됩니다. 값을 변경하려면 설정 변경을 누르십시오.

    주의:유효 TCP/IP 설정을 바꾸면 다른 사용자들이 사용하지 못할 수 있습니다. 유효 설정을 바꾸기 전에 네트워크 관리자와 상의하십시오.

    주:TCP/IP 매개변수가 HP Web Jetadmin과 같은 관리 소프트웨어에 의해 암호로 보호되는 경우 설정 변경 단추를 사용할 수 없습니다.

- Windows IPX/SPX Windows 네트워킹에 IPX 프로토콜을 사용하는 Windows IPX/SPX 통신 모드가 적용됩니다. 이 통신 모드에서는 매개변수를 설정할 필요가 없습니다. 다음을 눌러 계속 진행하십시오.

  기본 포트 이름 확인란(Windows NT, 2000 및 XP만 해당)을 사용하십시오. 이 프린터에 기본 포트 설정을 사용하려면 이 확인란을 선택하십시오. 이 확인란을 선택하지 않으면, 네트워크 통신 모드 설정 마법사 화면 다음에 포트 이름 대화 상자가 나타납니다.

#### 상세 정보:

네트워크 인쇄 용어집