설정 확인

### 네트워크 케이블 임시 연결

프린터를 구성하려면 네트워크에서 프린터를 검색해야 합니다. 네트워크 케이블을 임시로 연결하여 네트워크 상에서 프린터를 검색하고 설치를 계속 진행할 수 있습니다. 무선 통신이 가능하도록 프린터를 구성하면, 설치 마법사에서 케이블을 제거하라는 메시지가 표시됩니다.

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 무선 네트워크(인프라): 케이블을 WAP(무선 액세스 포인트)에 연결합니다.
- 장치 간 네트워크(Adhoc): 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.

2. 네트워크 케이블을 프린터 후면의 네트워크 포트에 연결합니다.

연결 표시등 상태 | 수행 작업
녹색으로 켜짐 | 예를 누릅니다.
꺼짐 | o 네트워크 케이블이 프린터와 WAP(무선 액세스 포인트) 또는 컴퓨터에 모두 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. o WAP(무선 액세스 포인트)가 켜져 있는지 확인합니다. o 프린터 전원이 켜져 있는지 확인합니다. o 컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

프린터를 네트워크에 연결할 수 없는 경우에는 뒤로를 누른 후에 프린터와의 통신을 구현할 수 있는 다른 옵션을 선택하십시오. 아니면 프린터와 함께 제공된 설명서에서 추가 설치 옵션을 참조하십시오.

###