### 検出されたプリンタ

[検出されたプリンタ] 画面には、ローカル ネットワークで検出されたすべてのプリンタ (または多機能デバイス) が一覧表示されます。目的のプリンタを一覧から選択し、[次へ] をクリックします。

プリンタを識別するには、ネットワーク構成ページを印刷し、ハードウェア アドレスと画面に表示されたアドレスを照合します。ネットワーク構成ページの印刷方法については、プリンタに付属のマニュアルを参照してください。

目的のプリンタが表示されていない場合は、次のいずれかの操作を行います。

- [再検索] ボタンをクリックするか、または
- [キャンセル] ボタンをクリックして検索を終了し、次にインストール ウィザードを再び実行します。

プリンタが一覧に表示されない場合は、次を確認します。

1. プリンタの背面にあるネットワーク ポートのリンク ライトを確認します。

リンク ライトの状態 | 手順
点灯 (緑色) | [次へ] をクリックします。
消灯 | o プリンタと、ワイヤレス アクセス ポイント (WAP)、ワイヤレス ネットワーク ハブ、ルータ、またはゲートウェイのいずれかがネットワーク ケーブルによってしっかりと接続されていることを確認します。 o ワイヤレス アクセス ポイント (WAP) の電源が入っていることを確認します。 o プリンタの電源が入っていることを確認します。 o コンピュータがネットワークに接続されていることを確認します。