ワイヤレス設定

### ワイヤレス ネットワーク名 (SSID)

ネットワーク名 (SSID) はワイヤレス ネットワークを識別します。ネットワーク上のすべてのワイヤレス デバイスに、同じネットワーク名が設定されている必要があります。

##### ワイヤレス ネットワーク名 (SSID) を入力

ワイヤレス ネットワークの名前を入力します。

ネットワーク名は英数字で 32 文字まで (スペースを含む) に設定することができます。ネットワーク名には大文字と小文字の区別があります。たとえば、正しいネットワーク名が「My Network」である場合は、ネットワーク名を「my network」と入力するとエラーが発生します。

正しいワイヤレス ネットワーク名がわからない場合は、ここをクリックしてください。

##### 通信モード

ワイヤレス ネットワークの通信モードを選択します。

ワイヤレス ネットワーク (インフラストラクチャ)：ワイヤレス ネットワーク ハブ、ルータ、ゲートウェイなどのワイヤレス アクセス ポイント (WAP) を使用するワイヤレス ネットワークに、プリンタを接続する場合に選択します。

デバイス間 (アドホック)：ワイヤレス アクセス ポイント (WAP) を使用せずに、プリンタをワイヤレス接続する場合に選択します。