### 検出されたプリンタ

[検出されたプリンタ] 画面には、ローカル ネットワークで検出されたすべてのプリンタ (または多機能デバイス) が一覧表示されます。目的のプリンタを一覧から選択し、[次へ] をクリックします。

目的のプリンタが表示されていない場合は、次のいずれかの操作を行います。

- [再検索] ボタンをクリックするか、または
- [キャンセル] ボタンをクリックして検索を終了し、インストール ウィザードを再び実行します。

注記：ローカル ネットワーク上にないプリンタをセットアップするには、大規模 IP ネットワークへのプリンタの追加を参照してください。

次のフィールドを使用して、リスト内のプリンタを識別することができます。通常、[ハードウェア アドレス] を使用するのが最も簡単です。

モデル

プリンタ モデル (たとえば、HP LaserJet 5000 シリーズ) を識別します。モデルを識別できない場合、プリンタの電源がオフになっている場合、あるいはプリンタが接続されていない場合は、[不明] と表示されます。HP Jetdirect 外付けプリント サーバーでは、プリンタが接続されているけれども識別されない場合、次の項目が表示されます。

- パラレル：セントロニクス プリンタ/プロッタ
- USB (単方向)：単方向性周辺機器
- USB (双方向性)：双方向性周辺機器

ハードウェア アドレス | ステーション アドレスまたは MAC アドレスとも呼ばれます。ローカル ネットワーク上のデバイスを一意に識別します。プリンタ ポートが複数ある HP プリンタと HP Jetdirect 外付プリント サーバーの場合、ポート番号 (ポート 1、ポート 2、ポート 3) が付加されます。このアドレスは、プリント サーバーの構成 (テスト) ページに表示されます。
IP アドレス | (Internet Protocol) TCP/IP ネットワーク上のデバイスを一意に識別します。ネットワーク管理者が割り当てます。HP Jetdirect プリント サーバーに電源を入れてから 2 分以内に有効な IP アドレスを使って構成を行わないと、デフォルトの IP アドレスとして 192.0.0.192 が自動的に割り当てられます。このデフォルト アドレスは有効な IP アドレスではありませんが、最初に新しいプリンタを識別するために使用できます。デフォルトのアドレスが割り当てられたプリンタが複数存在する場合には、ハードウェア アドレスを調べて正しいプリンタを識別します。

注記：フィールドのエントリの一部が見えない場合は、フィールドの幅を変更してフィールド全体を表示することができます。サイズを変更するには、カーソルをフィールド見出しの境界に置いてドラッグします。

ネットワーク構成ページの印刷方法については、プリンタに付属のマニュアルを参照してください。

選択したプリンタが SNMP コミュニティ名または Jetdirect パスワードで保護されている場合、そのコミュニティ名またはパスワードの入力が求められます。入力した内容が有効でない場合は、このウィザードを使用してプリンタをインストールすることはできません。

#### 詳細は、次を参照してください。

ネットワーク印刷関連の用語集