### 指定印表機

「指定印表機」畫面可讓您直接依位址指定網路印表機。

為所需的印表機選取並輸入下列其中一個位址，接著按「下一步」。列印一份「網路設定」頁來找到目前所設定的位址。

注意：只有您印表機可用的選項會出現在畫面上。

- 硬體位址。LAN 硬體位址亦稱為「工作站位址」或「MAC 位址」，可用來識別唯一的裝置。
- IP 位址。IP（網際網路通訊協定）位址可唯一識別 TCP/IP 網路上的每個裝置。它是一個四位元組（32 位元）的數字，格式為 n.n.n.n（其中 n 是介於 0 與 255 的數字），通常由網路管理員指派。

注意：請參閱印表機隨附的說明文件，以獲取關於印表機預設設定值的資訊。某些 HP 印表機會在啟動兩分鐘後假定預設的 IP 位址為 192.0.0.192。請使用這項預設值來開始識別新的印表機。

- IP 主機名。IP 主機名是一個好記（或是容易識別）的名稱，可用來取代印表機的 IP 位址。

注意：若要設定本地網路之外的印表機，請參閱在大型 IP 網路上新增印表機。

如果所選的印表機有 SNMP 群體名稱或 Jetdirect 密碼的保護，則會提示您輸入「群體名稱」或密碼。如果您輸入的內容不正確，則無法使用此精靈程式安裝印表機。

#### 如需詳細資訊：

網路列印名詞的辭彙表