## Носители и тава

Този раздел предоставя информация относно това, как да зареждате носители за печат във Вашето устройство.

- Използването на носители за печат, които не отговарят на тези спецификации, могат да причинят проблеми или да наложат необходимост от ремонт. Подобни ремонтни дейности не попадат в обхвата на гаранционните условия на Samsung или други споразумения за обслужване.

- При никакви обстоятелства не използвайте фотохартия за мастиленоструйно устройство. Това може да причини повреда в устройството.

- Използването на запалими носители за печат може да причини пожар.

- Използвайте само обозначения тип носител за печат (вижте Спецификации на носителя за печат ).

Използването на запалим носител за печат или оставянето на външни материали в принтера може да причини прегряването му и в редки случаи да доведе до възникване на пожар.

### Преглед на тава

За да промените размера, е необходимо да регулирате водачите за хартия.

1. Водач по ширина на хартията

2. Тава

В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство. Проверете типа на вашето устройство (вж. Изглед отпред).

Ако не регулирате водача, това може да предизвика регистриране на хартия, изкривяване на изображения или засядане на хартия.

### Зареждане на хартията в тавата

В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство. Проверете типа на вашето устройство (вж. Изглед отпред).

1. Отворете таблата. След това коригирайте размера на тавата според размера на печатния носител, който зареждате (вж. Преглед на тава).

2. Извийте или разлистете купчината с хартия, за да разделите страниците, преди зареждане на оригиналите.

3. Поставете хартията със страната върху която желаете да печатате нагоре.

   - Не притискайте прекалено водача по ширина на хартията, за да не предизвикате огъване на носителя.

   - Не използвайте хартия с извит преден ръб - тя може да предизвика задръстване с хартия или хартията може да се намачка.

   - Ако не регулирате добре водачите по ширина на хартията, това може да предизвика засядане на хартия.

4. Стеснете водача по ширина на хартията и го плъзнете към ръба на топа хартия, без да я прегъвате.

5. Когато отпечатвате документ, задайте типа и размера хартия за тавата (вж. Настройване на размера и типа на хартията).

   Настройките, направени в драйвера на устройството, елиминират настройките, направени в контролния панел.

   1. За да печатате в приложение, отворете приложението и отворете менюто за печат.

   2. Отворете Предпочитания за печат (вижте Отваряне на предпочитания за печат).

   3. Натиснете раздела Paper в Предпочитания за печат и изберете подходящ тип хартия.

      Напр., ако желаете да използвате етикет, настройте типа на хартията на Label.

   4. Изберете Auto Select (или Manual Feeder) в източника на хартия, след което натиснете OK.

   5. Започнете да печатате от приложението.

### Ръчно подаване в тавата

Тавата може да побира специфични размери и типове печатни материали, като например пощенски картички, бележки и пликове (вж. Спецификации на носителя за печат ).

За да подавате ръчно в тавата, щракнете по-долу:

Вижте Зареждане на хартията в тавата.

Съвети за използване на ръчно подаване в тавата

- Ако изберете Paper > Source > Manual Feeder от драйвера на принтера, трябва да натиснете OK всеки път, когато отпечатвате страница.

- Когато зареждате тавата, поставяйте носители за печат само от един тип, размер и тегло.

- За да предотвратите засядания на хартия, не добавяйте хартия, докато все още има хартия в тавата.

- Носителят за печат трябва да се зареди с лицето нагоре, като горният ръб трябва да влезе пръв в тавата и да се постави в центъра й.

- За да гарантирате качеството на печат и да предотвратите засядане на хартия, зареждайте само налична хартия (вижте Спецификации на носителя за печат ).

- Изравнете евентуални набраздявания върху пощенски картички, пликове и етикети, преди да ги заредите в тавата.

- При печат върху специален печатен носител, трябва да следвате указанията за зареждане (вижте Печат върху специален носител).

### Печат върху специален носител

Таблицата по-долу показва специалните носители, подходящи за използване в тавата.

Типовете носители са показани в Предпочитания за печат. За да получите най-добро качество на печат, изберете подходящия тип хартия от прозореца Предпочитания за печат > раздел Paper > Paper Type (вж. Отваряне на предпочитания за печат).

Например, ако желаете да печатате върху етикети, изберете Labels за Paper Type.

- Когато използвате специална медия, ние препоръчваме подаването по един лист (вижте Спецификации на носителя за печат ).

- В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство. Проверете типа на вашето устройство (вж. Изглед отпред).

За да видите теглата на всеки лист, погледнете Спецификации на носителя за печат .

Типове | Tава [a]
--- | ---
Plain | ●
Thick | ●
Thin | ●
Bond | ●
Color | ●
CardStock | ●
Labels | ●
Envelope | ●
Preprinted | ●
Cotton | ●
Recycled | ●
Archive | ●
[a] Типовете хартия, налични за ръчно подаване в тавата.

(●: Включено, празно: не е налична)

#### Плик

Успешното печатане върху пликове зависи от тяхното качество.

За да печатате върху плик, поставете го, както е показано на следващата илюстрация.

- Когато избирате пликове, съблюдавайте следните фактори:

  - Тегло: не трябва да надвишава 90 гр/м2, защото в противен случай, може да се появи засядане.

  - Структура: трябва да са били оставени в хоризонтално положение, с не по-малко от 6 мм извиване и не трябва да съдържат въздух.

  - Състояние: не трябва да са набръчкани, пречупени, нито пък повредени.

  - Температура: трябва да издържат на топлината и налягането в устройството по време на работа.

- Използвайте само добре структурирани пликове с остри и добре прегънати ръбове.

- Не използвайте пликове с марки върху тях.

- Не използвайте пликове с прикрепени предмети, клипсове, отвори, рамка с покритие, самозалепващи печати или други синтетични материали.

- Не използвайте увредени или лошо направени пликове.

- Уверете се, че набраздяването от лепилото и в двата края на плика стига по цялото протежение до края на плика.

  1. Приемливо

  2. Неприемливо

- Пликовете, които имат отлепваща се лента или повече от едно място, на което се прегъва с цел да се залепи, трябва да използват залепващи се средства, съвместими с температурата на топене на принтера (около 170 °C за 0,1 секунди). Допълнителните капаци и гънки могат да предизвикат нагъване, изкривяване или задръстване и дори може да повредят фюзера.

- За най-добро качество на печат, позиционирайте краищата не по-близо от 15 мм от краищата на плика.

- Избягвайте да печатате върху мястото, където се срещат ръбовете на плика.

#### Етикети

За да избегнете повреда на принтера, използвайте само етикети, предназначени за използване в лазерни принтери.

- Когато избирате етикети, съблюдавайте следните фактори:

  - Лепила: Трябва да е издръжливо на температурата на топене на устройството ви около 170°C (338°F).

  - Подреждане: използвайте само етикети, между които не се вижда подложката. Етикетите могат да се отлепят от листовете, когато имат разстояния между тях, като причинят сериозни засядания.

  - Подвиване: Трябва да бъдат поставени на хоризонтална повърхност с не повече от 13 мм извиване във всяка посока.

  - Състояние: не използвайте етикети с гънки, балончета с въздух или други показатели за отделяне от хартията.

- Проверете дали не е останал някакъв открит леплив материал между етикетите. Откритите части могат да причинят отлепяне на етикетите по време на печат, което може да причини засядания. Откритите лепливи части могат да причинят и повреда на компоненти на устройството.

- Не пускайте лист с етикети през устройството повече от веднъж. Лепливото покритие отзад е предназначено само за еднократно преминаване през устройството.

- Не използвайте етикети, които се отделят от подложката под тях или които са прегънати, с балончета или увредени по някакъв друг начин.

#### Картички/Хартия с размери по избор

- В програмното приложение задайте полетата на поне 6,4 mm от ръба на материала.

#### Предварително отпечатана хартия

Когато зареждате предварително отпечатана хартия, отпечатаната страна трябва да бъде с лице нагоре, като ненагънатия ръб е отпред. Ако срещнете проблеми с подаването на хартия, завъртете я от другата страна. Имайте предвид, че качеството на печат не е гарантирано.

- Трябва да се отпечатват с мастило, което издържа на топлина и няма да се разтопи, изпари или да отдели опасни емисии, когато бъде изложено на температурата на топене на принтера (около 170 °C (338 °F)) в продължение на 0,1 секунди.

- Мастилото за предварително отпечатана хартия трябва да е незапалимо и не трябва да влияе върху ролките на принтера.

- Преди да заредите предварително отпечатаната хартия, проверете дали мастилото върху хартията е сухо. По време на процеса на топене, влажното мастило може да изтече от предварително отпечатаната хартия, като по този начин причини намаляване качеството на печат.

### Настройване на размера и типа на хартията

След зареждане на хартията в таблата за хартия, настройте размера и типа на хартия, като използвате бутоните от контролния панел.

Ако устройството ви има +/- бутони на контролния панел (вж. Преглед на контролния панел):

Можете да зададете настройките на устройството, използвайки Device Settings в програмата Samsung Easy Printer Manager или раздела Machine в програмата Printer Settings Utility.

- За потребители на Windows и Macintosh вижте Device Settings.

- За потребители на Linux вижте Използване на Smart Panel.

Може да е необходимо да натиснете OK, за да влезете в подменютата на някои модели.

1. Изберете бутон (Menu) на контролния панел.

2. Натиснете System Setup > Paper Setup > Paper Size или Paper Type.

3. Изберете таблата и опцията, която искате.

4. Натиснете OK, за да запазите избора си.

5. Натиснете (Stop/Clear), за да се върнете в режим на готовност.

- Настройките, направени в драйвера на устройството, елиминират настройките, направени от контролния панел.

  1. За да печатате от приложение, отворете приложението и отворете менюто за печат.

  2. Отворете Предпочитания за печат (вижте Отваряне на предпочитания за печат).

  3. Натиснете раздел Paper и изберете подходящ тип хартия.

- Ако искате да използвате хартия със специален размер, например хартия за фактури, изберете раздел Paper > Size > Edit... и задайте Custom Paper Size Settings в Предпочитания за печат (вижте Отваряне на предпочитания за печат).

### Използване на изходната поставка

Повърхността на изходящата тава може да се нагрее, ако печатате голям брой страници наведнъж. Не докосвайте повърхността и не позволявате достъп на деца.

Отпечатаните страници се натрупват в изходната поставка и тя помага за подравняване на отпечатаните страници. Принтерът по подразбиране изпраща разпечатките в изходната тава.

В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство. Проверете типа на вашето устройство (вж. Изглед отпред).

### Подготовка на оригиналите

- Не зареждайте хартия, по-малка от 142 x 148 мм (5,6 x 5,8 инча) или по-голяма от 216 x 356 мм (8,5 x 14 инча).

- За да предотвратите засядане на хартия, ниско качество на печат и повреда на устройството, не опитвайте да зареждате следните видове хартия.

  - Индиго или хартия с индигово покритие на гърба.

  - Хартия с покритие.

  - Пилюр или много тънка хартия.

  - Нагъната или измачкана хартия.

  - Извита или навита на руло хартия.

  - Скъсана хартия.

- Преди да я заредите, махнете всички телбодове или кламери.

- Уверете се, че върху хартията няма лепило, мастило или коректор, както и че хартията е абсолютно суха, преди да я заредите.

- Не зареждайте оригинали, които съдържат листове хартия с различни размери или тегло.

- Не зареждайте брошури, памфлети, прозрачно фолио или документи с други необичайни характеристики.

### Зареждане на оригиналите

Можете да използвате стъклото на скенера или подавача на документи за зареждане на оригинала за копиране, сканиране и изпращане на факс.

В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство. Проверете типа на вашето устройство (вж. Изглед отпред).

#### Върху стъклото на скенера

Като използвате стъклото на скенера можете да копирате или сканирате оригинали. Можете да получите най-доброто качество на сканиране, особено за цветни изображения или такива в сивата скала. Уверете се, че в подавача на документи няма останали никакви оригинали. Ако устройството установи, че в подавача на документи е останал оригинал, то ще даде приоритет на него пред оригинала, поставен върху стъклото на скенера.

1. Повдигнете и отворете капака на скенера.

2. Поставете оригинала с лице надолу върху стъклото на скенера. Подравнете го с помощта на регистриращия водач в горния ляв край на стъклото.

3. Затворете капака на скенера.

- Ако оставите капака на скенера отворен по време на копиране, това може да се отрази върху качеството на копиране и консумацията на тонер.

- Наличието на прах върху стъклото на скенера може да причини черни точки върху отпечатаните документи. Винаги го поддържайте чисто (вижте Почистване на устройството).

- Ако копирате страница от книга или списание, повдигнете капака на скенера, докато пантите му се захванат за стопиращия елемент, след което затворете капака. Ако книгата или списанието е с дебелина повече от 30 мм, започнете копирането при отворен капак на скенера.

- Внимавайте да не счупите стъклото на скенера. Може да се нараните.

- Не препречвайте ръката си, докато затваряте стъклото на скенера. Възможно е капакът на скенера да падне върху ръцете ви и да ви нарани.

- Докато копирате или сканирате, не поглеждайте към светлината от скенера. Тя е вредна за очите.

#### В подавача на документите

Като използвате подавача на документи, можете да заредите до 40 листа хартия (80 г/м2, 20 lbs bond) за една задача.

1. Отворете капака на водача на подавача на документи.

2. Извийте или разлистете края на тестето хартия, за да разделите страниците преди зареждане на оригиналите.

3. Заредете оригиналния документ с лицето нагоре във входната табла на подавача на документи. Уверете се, че най-долният лист от тестето хартия съответства на размера на хартията, обозначен на тавата за поставяне на документи.

4. Регулирайте водачите за ширината на подавача на документи спрямо размера на хартията.

Ако има прах по стъклото на подавача на документи, той ще се появи като черни линии върху разпечатката. Винаги поддържайте стъклото чисто (вижте Почистване на устройството).