## تشغيل الطابعة

1. قم بتوصيل الجهاز بمصدر الإمداد بالكهرباء أولاً.

   قم بتشغيل الجهاز إذا كان يتضمن زر للطاقة.

   قد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل المستخدم هذا عن جهازك وذلك وفقًا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. يُرجي التحقق من اسم جهازك (انظر المنظر الأمامي).

2. يتم التشغيل تلقائيًا.

   للسلسلة SCX-340x/SCX-340xW Series، اضغط على زر (Power) بلوحة التحكم.

   وفي حالة رغبتك في إيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على الزر (Power) لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا.